문서번호	기전과-8729
결재일자	2021. 8. 17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
김성균		서수일	08/17 김영철
협 조
	주무관			최진일
	주무관			정법관
	주무관			곽영두
	주무관			김태민

「2021년 추석 대비」

도로기전시설물 안전점검 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 8.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

「2021년 추석 대비」

도로기전시설물 안전점검 실시계획

2021년 추석 대비 도로기전시설물에 대한 일제 안전점검을 실시하고 적출사항 개선하여 연휴기간 시민 불편 사항을 최소화하고 안전하며 편안한 귀성·귀경길이 될 수 있도록 기전설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1		관련 근거

☐ 시설물안전법 제8조 제2항, 제10조 제1항, 제28조 제2항

☐『추석 대비 도로시설물 안전점검 시행계획 알림』

: 도로시설과-8493호(2021.8.13.)

2		추진 개요

☐ 점검 기간 : 2021. 8. 17.(화) ~ 2021. 9. 3.(금)

☐ 점검 대상 : 43개소 (터널, 지하차도, 교량 및 고가차도 도로기전시설물)

구 분	합 계	터 널	지하차도	가로등 (교량, 고가차도, 지하차도 상부)	비 고
시 설 물	43	6	12	25

☐ 점검 방법 : 자체 점검반 구성 운영 (육안 및 장비이용 점검)

❍ 점검반 구성 : 3개반 (총 13명 외)

구 분	터 널	지하차도	가로등	인 원
총 괄	기전과장			1명
반 장	최진일	곽영두		2명
반 원	정법관, 김성균, 전기안전관리자(3명), 김환식	권순모, 김상호, 강종구, 김태민		10명

☐ 주요 점검사항

❍ 터널 및 지하차도 : 수배전반, 조명설비, 방재설비, 환기시설 등

정상작동 여부 및 유지관리 상태

❍ 가로등 : 분전반 내외부 상태, 가로등 및 경관조명 관리 상태

❍ 터널 및 지하차도 관리실 환경정리

3		세부추진 계획

☐ 터널 기전설비 점검 계획

❍ 터널 기전설비 현황 : 6개소

구 분	수배전 설 비	조명등	방 재 설 비						비 고
			소화기	소화전	비상경보 비상방송	송풍기	발전기	CCTV
합 계	163	5,245	522	153	391	23	5	138
남산1호	59	1,600	205	69	133	15	1	45
남산2호	49	898	108	36	68	4	-	33
남산3호	45	1,064	97	48	102	4	2	25
금 화	5	730	48	-	68	-	1	14
월드컵	2	442	24	-	-	-	1	6
봉 산	3	511	40	-	20	-	-	15

❍ 점검 일정 : 2021. 8. 17.(화) ~ 2021. 9. 3.(금)

❍ 점검 방법 : 기전설비 관리상태 점검 및 작동시험

❍ 점 검 자  : 반장(최진일) 외 6명

- 수배전반 및 전력설비 : 정법관, 전기안전관리자, 김환식

- 방재설비 : 최진일, 전기안전관리자, 김환식

- 조명설비 : 김성균, 전기안전관리자, 김환식

❍ 점검 내용 : 붙임 ‘터널 기전설비 점검표’ 참조

- 수배전반 및 전력설비 : 육안점검 및 작동시험(수배전반, 발전기,   제연설비, 소화설비, CCTV, 긴급전화 등)

- 조명설비 : 조명제어반 및 조명등 동작상태

- 관리실 청결상태

☐ 지하차도 기전설비 점검 계획

❍ 지하차도 기전설비 현황 : 12개소

구 분	분전함 (관리실 포함)	조명등	방 재 설 비				비 고
			소화기	배수펌프	발전기	CCTV
합 계	23	2,012	129	17	6	82
퇴계로	2	88	13	4	1	7
서빙고	2	118	15	3	1	9
증 산	5	289	27	3	1	35
성 산	2	139	13	3	1	4
모래내	2	137	13	4	1	8
연 희	1	112	4	-	-	1
잠수교북단	1	137	4	-	-	18	승강기:1
두무개	2	234	4	-	1	-
의주로	1	55	4	-	-	-
이태원	2	306	8	-	-	-
남산2호	1	77	4	-	-	-
신 사	2	320	20	-	-	-

❍ 점검 일정 : 2021. 8. 17.(화) ~ 2021. 9. 3.(금)

❍ 점검 방법 : 지하차도 조명 및 배수펌프 등 육안점검 및 작동시험

❍ 점 검 자  : 반장(곽영두) 외 4명

❍ 점검 내용 : 붙임 ‘지하차도 기전설비 점검표’ 참조

- 배수펌프 및 방재설비 : 육안점검 및 작동시험(수배전반, 발전기, 소화기, CCTV 등)

- 분전함 내외부 점검 및 조명등 동작상태

- 관리실 청결상태

☐ 교량 및 고가차도 가로등설비 점검 계획

❍ 교량 및 고가차도 가로등설비 현황 : 25개소

구 분	분전함	조 명 등 현 황
		합 계		차 도 등		보 행 등		육 교 등		교량 하부등	경관 조명
		등주	조명등	등주	조명등	등주	조명등	등주	조명등
합 계	45	1,271	3,818	1,230	1,417	22	35	19	19	48	2,299
한강교량	21	664	2,601	625	706	22	30	17	17	2	1,846
일반교량	6	267	598	267	280	-	5	-	-	-	313
고가차도	13	255	474	253	286	-	-	2	2	46	140
지하차도 상부	5	85	145	85	145	-	-	-	-	-	-

◆ 한강교량(4) : 양화, 마포, 서강, 원효대교  / 일반교량(3) : 구룡교, 월드컵대교 접속교, 남산육교

◆ 고가차도(11) : 모래내,한남1,두무개,남산소월,한남2,옥천,삼각지,성산,서소문,현저,봉원

◆ 지하차도 상부(7) : 의주로,퇴계로,이태원,서빙고,증산,성산,모래내

❍ 점검 일정 : 2021. 8. 17.(화) ~ 2021. 9. 3.(금)

❍ 점검 방법 : 분전함, 가로등주, 조명등 점등(가로등, 경관조명)여부 점검

❍ 점 검 자  : 반장(곽영두) 외 4명

❍ 점검 내용 : 붙임 ‘가로등(경관조명) 기전설비 점검표’ 참조

- 선로 절연저항 측정

- 분전함 내외부 점검 및 조명등(가로등, 경관조명) 동작상태

- 가로등주 손괴 여부

4		지적사항 조치계획

☐ 경미한 사항 : 자체보수 및 정비 실시

☐ 중대한 사항 또는 즉시조치 불가한 사항 : 조치계획 수립 후 전문업체에 보수의뢰

※ 전문업체 : 연간단가업체 또는 해당 시설물 제작·설치 업체 등

5		행정 사항

☐ 2021. 09. 13. : 점검결과 제출 (도로시설과)

붙임  점검 결과보고 제출서식 1식.  끝.