	서대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	지하주차장 화재대응능력 강화대책(도면확보) 철저 알림(시달)

1. 관련문서

가. 본부장님 지시사항(2021.8.20.영상 회의시) 『지하 주차장 각 층별 도면 확보후 소방안전지도 탑재』

나. 市 재난대응과-17338(2021.8.20.)호『지하주차장 화재대응능력 강화대책(도면확보) 철저 알림』

2. ‘21.8.17(화) 17:54분경 양천구 목동 현대아파트 지하주차장 화재 시 내부구조 미확인으로 대응에 어려움이 있어 “소방활동 자료조사시 반드시 도면 확보 후 소방안전지도에 탑재” 하여 주시기 바랍니다.

가. 화재 개요

- 목동현대아파트 지하2층 변전실에서 원인미상의 화재 발생, 지하공간 화재진압을 위해 “대응1단계” 발령함. [정전 972세대 / 전 세대 대피조치]

나. 발생 개요

○ 일   시 : 2021. 8. 17.(화) 17:54 ~ 익일 00:59 (완진 / 7시간 5분)

- 접수(17:54:42), 도착(18:02/양천대), 대응1단계(21:13), 초진(00:01), 완진(00:59), 대응해제(01:08)

○ 장   소 : 목동현대APT 105동 지하2층 주차장 변전실 (양천구 신정동 1279)

- 변전실은 105동 지하2층 주차장에 위치, 지하주차장은 각 세대와 연결되어 있지 않은 구조임.

- 각 동별(6개)로 별개의 지하주차장이나, 전력케이블 및 공동구를 통하여 전체가 연결됨.

○ 개   요 : 6개동 지하주차장이 전력케이블 및 공동구로 전체가 연결되어, 전력선 지하피트로 연소 확대되어 진압에 장시간 소요됨.

※ 최초 104동 3~4호 라인 후면 지하주차장 환기구에서 다량 연기 분출(전력선 및 차량연소) 되었으나 지하주차장 천장 반자 위 (전력케이블&공동구)를 통해 연소 확대

다. 추진 내용

○ 현장대응능력 강화를 위한 현지적응훈련 실시(’21. 8. 23. ~ 11. 30.)

○ 소방활동자료조사를 통한 소방활동 정보카드 입력 철저

- 정보 파악 ➫ 소방활동정보카드(119행정정보시스템) 입력 ➫ 소방안전지도 활용

라. 도면확보 후 탑재

○ 지하주차장 각 층별 도면 확보 후 반드시 소방안전지도 탑재

(본부장님 지시사항)

□ 본부장님 지시사항

① 화재현장 VIP 또는 부시장님 방문으로 현장대응 상황 파악 불가.

② 다량의 농연으로 지하 내부구조 미 확인에 따른 소방작전 전개의 어려움.

③ 대원들의 폐쇄성으로 인한 공포감 및 방향상실로 인한 안전사고 우려(쿠팡물류센터)

④ 지하주차장 공동구 위치, 연결통로, 소방시설 위치, 대원 진입로 등 도면 탑재

- 지하주차장 단지별 소방활동 필요사항 도면에 확보 후 탑재

- 현장 대응중심 소방작전에 필요한 자료 확보 후 탑재

➫ 소방활동 필요사항 도면 확보

□내부구조 전체, 계단 진입로, 공동구 위치, 소방시설 현황 등

□지하주차장 방재실(수신반) 위치, 관계자 연락처 등

3. 행정 사항

○ 현장대응단 및 각 안전센터는 지하주차장 층별 전체 도면을 확보 후 소방안전지도에 탑재.

붙임  지하주차장 도면 업로드 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	각 과, 현장대응단, 각 안전센터
서무	김영훈		대응총괄팀장	나국진		재난관리과장	08/23 김창덕
협조자
시행	재난관리과-4527	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182(연희동)	/	http://www.fire.seoul.kr/-seodaemun/
전화		/전송	02-6981-5447	/		/	부분공개(7)