문서번호	누수방지과-8360
결재일자	2021. 8. 26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	누수방지과장	시설관리부장	상수도사업본부부본부장
김영일	김형준	강호광	08/26 구아미
협 조

2021년 6월 유수율 현황 보고

2021년 8월

상수도사업본부

(시설관리부)

2021년 6월 유수율 현황 보고

2021년 6월 유수율 증․감 분석 현황을 보고 드림.

Ⅰ		6월 유수율 현황

□ 6월 당월 유수율 :98.67%(전년 대비 1.30% 증가)

(단위 : 천㎥, %)

구 분	목표	당 월(6월)			누 계(1~6월)
		공급량 (일평균)	조정량 (일평균)	유수율	공급량 (일평균)	조정량 (일평균)	유수율
2021년	95.9	94,842 (3,161)	93,580 (3,119)	98.67	553,365 (3,040)	530,723 (2,916)	95.91
2020년	95.8	99,055 (3,302)	96,454 (3,215)	97.37	560,824 (3,098)	540,908 (2,988)	96.45
증·감	0.1	-4,213 (-141)	-2,874 (-96)	1.3	-7,459 (-58)	-10,185 (-72)	-0.54

* 6월 공급량 : 전체 수전(2,219천 수전)에 대한 6.1.~ 30.(30일) 기간의 공급량

* 6월 조정량 : 전체 수전의 약 1/2 수전에 대한 5.21~8.6기간의 2개월(8월 납기) 사용량

❍ 6월 공급량은 전년 동월대비 4,213천㎥(-4.25%) 감소

- 평균최고기온 1.4℃ 하강, 누수 건수 149건 감소 및 누수량(GIS상) 2천㎥ 감소, 수도사업용수량 299천㎥ 감소, 인구수 155천명 감소 등

❍ 6월 조정량은 전년 동월대비 2,874천㎥(-2.97%) 감소

- 6월 조정량은 8월 납기분으로 7월 공급량이 일평균기온 4.0℃상승 및 강우량 102mm 감소에도 불구하고 코로나 확산 영향으로 증가량이 미미하나 실질적으로 조정량 증가요인으로 작용하여 조정량 감소가 공급량 감소보다 적은 것으로 추정됨

❍ 6월 유수율은 전년 동월대비 1.30% 증가

- 6월 공급량 감소(-4.25%)가 6월 조정량분으로 산출되는 8월납기 조정량 감소(-2.97%)보다 더 많아 유수율은 98.67%로 전년 동월대비 1.30% 증가

※ 검침일정 1일 감소(‘20년: 7.21~8.7, ’21년: 7.20~8.6)차이 1일평균 조정량 3,119천㎥ 감소 추정 ⇒ 누계 유수율 –0.56% 감소 영향

<월별 공급량 및 조정량  전년대비 증감 현황>

구분	공급량 증감	조정량 증감	비고
1월(3월납기)	+3,142천㎥↑	-225천㎥↓	설(‘20.1.24~27, ’21.2.11~14)
2월(4월납기)	-4,393천㎥↓	-2,072천㎥↓	2월 공급일수 감소(전년 윤달)
3월(5월납기)	+207천㎥↑	-2,270천㎥↓	검침일정 사용기간 감소
4월(6월납기)	+237천㎥↑	+261천㎥↑	코로나 회복관련 조정량 증가
5월(7월납기)	-2,439천㎥↓	-3,007천㎥↓	기온 및 코로나확산 조정량 재감소
6월(8월납기)	-4,213천㎥↓	-2,874천㎥↓	검침일정 1일 감소 조정량 감소
누계	-7,459천㎥↓	-10,186천㎥↓	조정량 감소량이 2,726천㎥ 많음

<최근 5년간 6월 유수율 변화>

※ 검침일정 1일 감소(‘20년: 7.21~8.7, ’21년: 7.20~8.6)차이 1일 평균 조정량 3,119천㎥ 감소량 반영시 6월 당월 유수율 101.95% 추정(‘19년 유수율 수준)

2		공급량 및 조정량 분석

□ 6월 공급량 분석

❍ 사업소별 6월 공급량 현황

(단위 : 천 ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계 외
2021년 6월	94,842	11,268	10,066	12,451	9,377	12,786	14,123	10,998	9,866	3,907
2020년 6월	99,055	12,040	10,572	12,643	9,831	13,302	14,784	11,461	10,421	4,001
증 감 량	-4,213	-772	-506	-192	-454	-516	-661	-463	-555	-94

-  평균기온 감소, 수도사업용수 감소등으로 전체 사업소 공급량 감소

❍ 사업소별 인구수 현황

(단위: 천 명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-155	-19	-14	-27	-31	-22	-17	-20	-5
2021년 6월	9,566	929	1,153	1,360	1,139	1,428	1,484	950	1,124
2020년 6월	9,721	948	1,167	1,387	1,170	1,450	1,501	970	1,129

- 서울시 전체 인구는 전년 동월대비 155천명↓ 감소

❍ 월별 1인 1일 급수량 현황

(단위: ℓ)

- 1인 1일 급수량이 340ℓ→330ℓ로 전년대비 10ℓ 감소

- 155천명 감소에 의한 공급량 감소량 ≒ 1,534천㎥

‣감소량: 155천명(↓) × 330ℓ × 30일 ≒ 1,534천㎥(↓)

❍ 사업소별 수도사업용수 현황

(단위:  ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-299,346	7,638	-9,924	-65,092	-192,499	-27,574	-18,973	-15,312	22,390
2021년 6월	194,550	35,521	43,296	2,561	14,564	31,351	13,908	11,925	41,424
2020년 6월	493,896	27,883	53,220	67,653	207,063	58,925	32,881	27,237	19,034

- 전년대비 수계전환 및 청소용수 등 전체적인 감소

❍ 사업소별 누수량

(단위:  ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2021년 6월	43,063	7,285	7,146	5,574	6,346	2,441	1,298	8,523	4,450
2020년 6월	44,941	12,012	4,301	5,741	410	4,214	3,829	11,635	2,799
증・감	-1,878	-4,727	2,845	-167	5,936	-1,773	-2,531	-3,112	1,651

- 누수량 증가 사업소 : 북부, 서부, 강동

*북부 : 창동744-17외 2건 다량 누수(5,419㎥)

❍ 다량급수처(월평균300㎥이상) 현황

(단위 : 전)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
합 계	15,337	2,289	1,326	1,697	1,061	1,831	2,493	3,222	1,418
공공용	2,935	485	304	398	287	381	473	334	273
일반용	11,669	1,695	946	1,201	702	1,352	1,912	2,784	1,077
욕탕용	733	109	76	98	72	98	108	104	68

- 강남, 중부, 남부, 강서 순으로 다량급수처 수전이 많음

□ 6월(‘21년 8월 납기) 조정량 분석

❍ 6월 조정량(8월납기)은 전년 대비 2,874천㎥(-2.97%) 감소

[’21. 8월 납기: ’21.5.21. ~ ’21.8.8. 기간중 전체 약 ½수전의 사용량]

- 6월 조정량은 6~7월 사용량이 대부분으로 연중 가장 많은 편이나, 6월 공급량이 기온하강 및 누수량 감소등으로 대폭감소하였고, 7월 공급량이 일평균기온 4.0℃상승 및 강우량 102mm 감소에도 불구하고 코로나 확산 영향으로 공급량 증가량이 미미한 것은 실질적으로 조정량 증가요인으로 작용⇒ 조정량 감소가 공급량 감소보다 적음 ⇒ 당월 유수율 상승

* 조정량 감소 요인 : 검침일정 1일 감소(‘20년: 7.21~8.7, ’21년: 7.20~8.6)차이 1일평균 조정량 3,119천㎥ 감소 추정 ⇒ 누계 유수율 –0.56% 감소 영향

<사업소별 사용기간별 조정량 분포>

* 전체사업소 21년 중심축이 왼쪽에 위치 ⇒ 검침일정 1일 감소 영향으로 조정량 감소

❍ 사업소별 조정량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2021년 6월	93,580	10,911	9,571	14,935	9,082	12,411	13,906	11,378	11,386
2020년 6월	96,454	11,388	9,805	15,553	9,349	12,642	14,411	12,110	11,196
증‧감	-2,874	-478	-234	-618	-267	-231	-505	-732	190

- 전체적으로 검침일정 및 6월 기온하강에 따른 조정량 감소, 코로나 확산세로 일반용 수전이 많은 사업소의 전년대비 조정량 감소가 많은 편임

❍ 업종별 사용량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	가정용	공공용	일반용	욕탕용
‘21년 6월	62,656	5,558	20,419	679
‘20년 6월	63,579	5,690	21,802	1,139
전년대비 증감	-923	-132	-1,383	-460

* 코로나 영향, 전년대비 기온하강 및 검침일정으로 인한 조정량 감소

❍ 업종별 고지 건수 및 건당 조정량 증감 현황

(단위 : 건, ㎥)

구분	가정용		공공용		일반용		욕탕용
	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량
2021년 6월	920,366	68.08	8,551	650.0	138,581	147.35	604	1,124.73
2020년 6월	911,734	69.73	8,511	668.66	135,256	161.19	645	1,766.28
증‧감	8,632	-1.65	40	-18.66	3,325	-13.84	-41	-641.55

- 가정용 : 매월고지 등 고지건수 증가 및 코로나 확산세등으로 건당 조정량 감소

- 공공용: 학교 방학, 사회적 거리두기 확산으로 건당 조정량 감소

- 일반용 : 코로나 영향등으로 영업감소에 따른 건당 조정량 감소

- 욕탕용 : 이용인원 감소 및 폐업사업장 증가로 건당 조정량 감소

3		사업소별 유수율 현황

❍ 6월 당월 유수율 현황

(단위 : %)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2021년 6월	98.67	96.83	95.08	100.39	96.85	97.06	98.47	103.46	100.35
2020년 6월	97.37	94.58	92.74	101.45	95.09	95.04	97.48	105.66	95.41
전년대비 증감	1.30	2.25	2.34	-1.06	1.76	2.02	0.99	-2.20	4.94

- 중부 : 동부와 대현산·북악터널 배수지 공급량 조정에 따른 유수율 증가영향이 있음

- 서부 : 코로나 영향으로 일반용,가정용 감소량이 많으나 공급량 감소가 더 많아 유수율 증가

- 동부 : 중부와 대현산·북악터널 배수지 공급량 조정에 따른 유수율 감소영향이 있음

- 북부 : 가정용이 많은 지역으로 코로나 관련 가정용 감소로 조정량 감소 등으로 유수율 감소

- 강서 : 코로나 영향으로 가정용 사용량 감소하였으나, 공급량이 감소가 많아 유수율 증가

- 남부 : 일반용, 가정용이 감소하였으나, 공급량 감소량이 더 많아 유수율 증가

- 강남 : 코로나 영향으로 강남,서초 다량급수처 사용량 감소 및 서초구 대단지 아파트 폐전으로 사용량 감소로 공급량 감소에도 불구하고 유수율 감소폭 큼

- 강동 : 강동구 신축아파트 입주등으로 코로나에도 불구하고 증가하여 유수율 증가폭 큼

※ 별첨 : ‘사업소별 유수율 및 조정량 분석 현황’ 참조

<최근 3년간 월별 유수율 변화>

-  ‘19년 보다 낮고 ’20년보다 높은 유수율로 검침일정 1일 감소로 당월 유수율 3.2% 감소 추정

❍ 6월 누계 유수율 현황

(단위 : %)

구 분	전 체	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
’21년목표	95.9	91.30	98.33	96.33	95.34	94.40	95.90	98.40	97.10
6월누계(’21년)	95.91	90.99	99.83	95.57	95.24	94.58	96.79	96.95	97.69
목표대비	0.01	-0.31	1.5	-0.76	-0.1	0.18	0.89	-1.45	0.59
6월누계(’20년)	96.45	89.59	98.44	98.56	95.78	94.97	96.42	98.56	97.92
전년대비	-0.54	1.4	1.39	-2.99	-0.54	-0.39	0.37	-1.61	-0.23

※ 검침일정 1일 감소(1일 평균 조정량 3,119천㎥)로 누계 유수율 0.56% 감소 추정

<최근 3년간 월별 누계 유수율>

- 코로나 확산세, 기온상승에도 전년대비 공급량(7월) 변화가 적어 당월 유수율 상승하고 누계유수율이 전월대비 상승폭이 전년도 보다 큰 것은 긍정적인 요소이며, 검침일정의 차이(0.56%감소 영향)를 고려하면 7~8월 유수율 소폭 상승 예상

4		행정 사항

❍ 유수율 수도사업소 통보(홈페이지․게시판 게시)

❍ ‘21년 유수율 향상 추진실적 평가계획 수립 및 통보

붙 임  1. 2021년 6월 유수율 현황 1부.

2. 2021년 6월 공급량 현황 1부.

3. 사업소별 조정량 및 유수율 분석 1부.  끝.