투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	화성종합엔지니어링 주식회사 귀중
(경유)
제 목	2021년 중랑물재생센터 차집관로 준설공사 7차 작업지시(변경)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사와 공사계약 체결하여 시행중인 『2021년 중랑물재생센터 차집관로 준설공사(연간단가)』와 관련 센터 유입동 및 행당노선의 준설작업을 아래와 같이 변경 작업지시 하오니 작업기일내 완료하여 주시고 공사 전·중·후사진이 첨부된 작업완료 보고서를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 지시일자 : 2021. 8. 31.

나. 작업기간 : 2021. 8. 31. ~ 10. 30.

다. 작업위치 : 행당노선, 유입동 초침 및 침사지

라. 작업개요

구분	위 치	규격	추정퇴적량	준설방법	비고
1	중랑물재생센터	센터내 유입동 #3,4유입동 초침 전계열	2,340㎥	흡입준설, 인력준설 등	A계열 4개지, B계열 5개지, C계열 4개지, D계열 4개지, E계열 9개지,
2	중랑물재생센터	센터내 유입동 #3,4유입동 침사지	1,500㎥	흡입준설, 인력준설 등	3처리장 4개지, 4처리장 1개지

※ 작업지시 물량은 예정물량으로 작업완료후 정산처리함.

마. 기타사항

1) 시방서(일반시방서 및 공사계약조건)의 제규정 준수

2) 현장과 도로의 차량 진출입시 교통안전요원 배치 및 안전표지판(현수막, 공사 안내간판, 입간판)등을 설치 홍보 및 사고예방에 만전을 기하시고, 특히 준설작업구에는 안전휀스를 설치하여 외부인 출입 통제

3) 준설토 반출시 사전 현장감독원의 승인을 득한 후 반출

4) 준설토에 함유된 오수가 도로에 유출되지 않도록 바닥에 비닐등을  깔아 오수를 배수로내로 흐르도록 유도하여 오염방지 철저

5) 준설차량 이동도로는 수시점검 및 운반낙하물 발생으로 인한 보행자의 통행이나 안전사고가 생기지 않도록 유의하여 운반할 것이며 물청소를 실시

6) 준설토 야적시 부직포 설치등으로 악취가 발생하지 않도록 할 것이며 악취발생 축소를 위하여 탈취제 등을 살포

7) 차집관로내 작업전 산소농도측정 및 배풍기를 이용한 환기후 작업

붙임  1. 제7차 작업지시서 1부.

2. 준설 물량조사 현황 1부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	송진수		시설보수과장	08/31 임준빈
협조자
시행	시설보수과-7511	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2687	/전송	02-2211-2579	/	jinsoo@seoul.go.kr	/	대시민공개