“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	(주)삼성물산 대표이사
(경유)
제목	『강서구 마곡동 762-6번지(마곡지구9-4블록)』원인자 상수도관 이설공사 요청에 대한 회신

1. 삼성물산 마곡R&D-2021-087(2021.09.06.)호와 관련입니다.

2.『***************************원인자 상수도관 이설공사 요청에 대하여 아래와 같이 승인조건을 부여하여 원인자 자체시행토록 회신하오니 승인조건을 준수하여 시행해 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명:『***************************신축건물 공사 중 상수도이설공사

나. 내     용: 저촉상수도관 이설공사(D=200㎜, L=6m)

다. 위    치: ********************

라. 이설승인 조건

• 공사시행 전 시공도면을 우리사업소에 사전검토 받아서 착공계를 제출후, 사전 승인에 의거 우리직원의 입회하에 시공.

• 부설(이설)공사는 상하수도(상수도전문) 전문의 별도 감리원을 두고 시행(비용은 원인자 부담)토록하고 상하수도(상수도전문) 건설사업관리기술자를 선정하여 반드시 입회하에 공사시행.

• 원인자부담금(퇴수•세척비, GIS측량비 등)은 공사착공 전 선납부.

• 상수도관 부설(이설)로 발생되는 기존의 관로는 철거를 원칙으로 한다. 다만 장애물 등으로 철거가 불가능 할 경우 미철거구간의 도면 및 사진등을 첨부하여 공사감독자에게 제출하여야 하며, 미철거관은 반드시 관 내부에 충진재 충진 후 이설공사 완료전에 맹판처리 하여야 한다.

• 공사로 인한 수돗물 공급중단 및 적수 민원등이 발생하지 않도록 공사 시행.

• 상수도시설물을 임의 조작할 수 없으며, 조작하고자 할 때 우리사업소 담당직원 입회하에 실시하여 한다.

• 이설(폐쇄)공사 완료후 준공계(준공 상세도면 및 공사사진, 속성자료 등) 제출.

붙  임:	1. 이설 승인조건 1부.

2. 원인자부담금 고지서 1부.   끝.

	강서수도사업소장
주무관	오장록		시설운영팀장	代한규수		시설관리과장	09/10 유명은
협조자
시행	시설관리과-17332	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	3146-4013	/전송		/		/	부분공개(5)