문서번호	급수운영과-13390
결재일자	2021. 9. 15.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
장재춘		전동근	09/15 代이승우
협조
	주무관		이상욱

시설물 순찰일지(9. 14)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

상수도 시설물 순찰일지

2021. 9. 14.(화) 날씨: 맑음.                         ￭ 순찰자: 장재춘, 이성주.

A노선(강남대로→압구정로→삼성로→남부순환로→사업소.)

B노선(논현로→도산대로→영동대로→양재대로→사업소.)

C 노선(선릉로→학동로→동부간선도로→밤고개로→헌릉로→언주로→양재대로→사업소.)

관 로 순 찰
구분			관로명			구경(mm)			주 소								적출내용				조치내용
노출관로			송수관			1350~900			광역급행철도 수서역사 점검												관받침 규격 준수요청.
노출관로			송수관			900			수서배수지 점검												특이사항없음
매설관로			배수관			150			대치동 철개소음								철개소음				소음방지 링구2개 설치.
									역삼동651-12 : 포장파손												공사예정
※ 구분: 매설관로, 노출관로, 현수관로, 공동구 관로
밸 브 류 & 밸브 실 점검
구 분					밸브류(개소)											밸브실(개소)
					계			제수				공기	퇴수		신축관	계			구형	원형		중형
점검		금 일			1			1				0	0		0	1			0	1		0
		누 계			108			67				15	10		16	53			7	44		2
적출		금 일
		누 계
배수지 및 가압장 순찰(현수관로)
시설물명						구 분				용 량(규모)				적출 내용				처리 내용			비 고
수서배수지										1만2천톤								특이사항없음
유관기관 공사장 순찰 및 입회
구분	공사명						위 치				공사내용			시공사(연락처)			적출내용				조치내용
입회	광역급행철도						수서동727-1				수서역사			대림산업							관받침 규격 준수요청.
※ 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착 시 입회 실적을 기록
자체 조치실적							철개주변침하 건, 이상변실 건: 담당자 이첩 , 고무패킹보수실적 누계: 25+2=27개
기 타				- 남부순환로,강남대로,영동대로,밤고개로,테헤란로,선릉로,논현로.: 차량이동 관로점검(특이사항없음) -

첨부 : 현장점검사진 목록 4부.  끝.