문서번호	행정지원과-13864
결재일자	2021. 9. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		강동수도사업소장
이상욱	이영경	김인웅		09/16 김명용
협 조
	급수운영과장		김종원
	요금과장		김경식
	현장민원과장		송정자
	시설관리과장		代송종학

추석명절 대비 자체 종합대책

2021. 9.

강동수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

목   차

Ⅰ		추진개요	1
Ⅱ		분야별 세부추진계획	2
		□ 종합 상황실 운영 □ 수돗물 안전공급 및 비상급수체계 유지 □ 상수도 시설물 안전점검 □ 추석 명절 대비 공직기강 확립	2 3 8 9
Ⅲ		행정사항	10

붙임  1.  추석연휴 기간 비상근무인원 보고

2.  일일상황 보고(사업소 → 본부 종합상황실)

3.  상황실 당직근무자, 제어실 근무자 현황

4~7. 시설 점검표

8. 상수도관 누수발생 보고 서식

9. 긴급상황 발생 보고 서식

추석명절 대비 자체 종합대책

고유 명절인 추석 대비 분야별 종합대책을 마련, 실행으로 연휴기간 중 안전사고 예방과 유사 시 신속하게 대응하고자 함

Ⅰ		추 진 개 요

□ 기   간: 2021. 9. 15.(수) ~ 9. 23.(목), <9일간>

❍ 추석연휴: 9. 19.(일)~9. 22.(수), 4일간 <추석: 9.21.(화)>

□ 중점 추진사항

❍ 종합 상황실 설치 운영

- 운영기간: 9. 17.(금), 18시 ~ 9. 23.(목), 09시 <7일간>

- 근무인원: 총26명(주간 14명, 야간 12명)

❍ 수돗물 안정 공급 및 비상 급수체계 유지

- 배수지 및 아리수올림터 적정 운영

- 비상급수 및 긴급 누수복구체계 유지

❍ 상수도 시설물 안전점검 추진

- 상수도시설물(배수지 ․ 아리수올림터 등) 안전점검 및 조치

❍ 추석명절 대비 공직기강 특별 확립 추진

- 복무기강 및 비상연락체계 유지

❍ 연휴기간 중 코로나19 대응 방역수칙 준수 철저

	※ 추석 연휴 날씨 전망
(서울지역) 9.17 오전 약간의 비, 연휴시작인 18일부터 20일 오전까지 맑다가 오후부터 추석당일(21일) 오전까지 비 예보. 이후 날씨는 맑으며 추석연휴동안 기온은 25~28도 사이로 포근한 날씨 예상

Ⅱ		분야별 세부 추진 계획

종합상황실 운영

□ 개   요

❍ 기    간 : 2021. 9. 17.(금), 18시 ~ 9. 23.(목), 09시  <7일간>

❍ 운영시간 : (주간) 09시~18시, (야간) 18시~다음날 09시

❍ 운영방법 : 당직근무자가 상황실 기능 유지

❍ 운영내용 : 각종 상황의 조치･기록 및 보고

□ 근무자 편성: 총26명  ※붙임3 - 근무자명단

❍ 상황실장(당직사령이 겸임)

- 직급상향(주간 1명): 6, 7급 ⇒ 5급 과장

※ 직급상향기간: 9. 20,(월)~9. 22,(수), 3일간(추석당일 전·후)

❍ 상황실 근무자: 주·야간 각 2~3명(상황실장 포함)

❍ 주요업무

- 각종 상황의 조치․기록 및 보고

- 주요공사장 시설물의 안전관리 및 대응체계 확립

- 수돗물 안정공급 및 비상급수체계 유지

□ 상황보고 체계

❍ 보고체계

사업소 상황실		본부 종합상황실		市 종합상황실

❍ 보고종류 및 내용

- 일일보고: 일일상황 및 조치내용, 사건․사고, 특기사항 등을

매일 14:30, 22:30(야간) 본부 종합상황실에 FAX 보고(2회)

※ 보고서식: <붙임2> 일일상황 보고

- 긴급보고: 긴급상황 발생시 우선 유선보고(본부,소장,담당과장 및 직원) 후,

육하원칙에 따라 상세히 작성하여 본부 종합상황실에 FAX 보고

※ 보고서식: <붙임8~9> 상수도 누수발생 보고서 등

수돗물 안정 공급 및 비상 급수체계 유지

□ 급수 현황

❍ 상수도 보급현황

- 관할지역: 2개구 45개동(송파구 27, 강동구 18)

- 급수인구: 1,128천명, 477천 세대(보급률: 100%)

❍ 상수도 시설현황

- 관  로: 연장 1,153㎞(송배수관 910㎞, 급수관 등 243㎞)

- 배수지: 4개소(80,100㎥) / 길동60,000㎥, 오금8,000㎥, 거마 3,000㎥, 위례 9,100m3

- 아리수올림터: 7개소(아리수올림터 2개, 증압장 5개)

- 밸브류: 17,958개소

□ 추진 계획

❍ 아리수올림터 및 배수지 적정 운영

- 아리수올림터,배수지 모타펌프 가동 및 송수관압 적정유지로 누수예방

※ 관련기관 간 긴밀한 협조로 급수 수요량 증감에 따라 탄력적으로 운영

- 돌발상황 대비 및 고지대 지역에 소출수가 발생되지 않도록 배수지    수위를 적정하게 유지하여 운영

- 수질사고가 발생되지 않도록 잔류염소, 탁도 등 수질 모니터링 실시

❍ 적수예방 조치 시행

- 적수 발생이 예상되는 지역과 관말정체 지역에 대하여 사전퇴수 실시

❍ 비상급수 체계 유지

- 각종 상황 발생 시 신속하게 조치 및 보고

- 관련 직원, 긴급복구업체 및 유관기관 등 비상연락망 정비

- 소출수 등 경미한 민원은 종합상황실 근무자가 처리

- 급수반 운영: 기간 중 급수차 운전원 근무일 지정 즉시 출동

- 비상 보급용 병물 아리수 확보: 350㎖ 3,000병, 2ℓ 600병

	<긴급 급수차량 확보․ 운영>
- 급수차 점검 및 정비로 누수사고 등 발생시 신속 대처 가능토록 대비 - 비상연락시 즉시 출동하여 상황종료시까지 상황실 근무 - 필요시 인근사업소에서 지원 요청

□ 긴급 누수복구체계 유지

❍ 신속한 복구체계 확립

- 누수사고 발생 시 즉시 대응할 수 있도록 24시간 복구체계 확립

· 누수복구 관련 직원(총괄, 담당, 직반장)의 비상연락망 체계유지

· 누수복구업체 주․야간 출동태세 유지를 위한 비상연락체계 확립 운영

- 연휴기간 중 비상근무조 편성 및 근무요령 사전교육 시행

- 누수상황 단계별 대응체계에 의한 신속한 상황별 대응 및 보고 철저

❍ 복구인력․장비 확보

- 복구인력

계(명)	급수운영 담 당	누수복구 담 당	복구업체
			급수공사 (3개)	시설물보수공사 (2개)	누수복구 (1개)
23	1	1	9	6	6

- 복구장비(시공사 장비포함)

구분	계(대)	굴삭기	착암기	콤프레샤	탐지기	양수펌프	차량	발전기
계	52	1	2	1	12	15	17	4

❍ 급수차 비상연락망

날 짜	부서명	직 급	성 명	연락처
9. 18.(토)	행정지원과	운전6급	전경복	*************
9. 19.(일)
9. 20.(월)	시설관리과	운전7급	유성근	*************
9. 21.(화)
9. 22.(수)

❍ 누수상황 단계별 대응체계

	상 황 발 생	상 황 처 리
1단계	○ 누수발생: 300㎜미만 수도관 ○ 교통통제: 12m 미만 도로로 일부 교통 통제가 있는 경우 ○ 단수세대: 100세대 미만(수계조절 후) ○ 주민피해(민원): 소규모 발생하고, 언론보도가 없는 경우	○ 상황지휘 총괄: 시설관리과장 ○ 누수복구 총괄: 누수복구담당 ○ 누수발생 및 현황관리: 카톡방 개설 상황 공유 ○ 단수세대가 있을 경우 지역담당과장(팀장)이 수계조절, 주민급수 등 관련 업무 총괄 - 수계조절 담당 연락(4명) · 급수운영과: 김종식, 김용성 · 시설관리과: 왕해용, 박준태 - 급수차 및 병물아리수 지원 · 급수차 담당: 전경복, 유성근 · 급수, 시설과 지역담당 직원 차출 - 수질검사 담당자 연락 (수질팀 비상연락망 활용)
2단계	○ 누수발생: 300㎜~700mm 수도관 ○ 교통통제: 간선도로 2차선이하 교통 통제가 있는 경우 ○ 단수세대: 100세대 미만(수계조절 후) ○ 주민피해(민원): 언론보도있을경우	○ 상황지휘 총괄: 사업소장 ○ 상황처리: 1단계와 동일 ○ 본부 보고: 카톡방 개설 누수발생보고 - 누수방지과장, 배수과장, 누수복구담당 카톡초대 - 복구단계별 내용 및 현장 시진 등재 ○ 유관기관 협조요청(관할구청,소방서)
3단계	○ 누수발생: 700㎜이상 수도관 ○ 교통통제: 간선도로 3차선 이상 교통 통제가 있는 경우 ○ 단수세대: 100세대 이상(수계조절 후) ○ 재난상황실 누수 접수시 ○ 주민피해(민원): 대규모 발생하거나, 언론보도가 있는 경우	○ 상황지휘 총괄: 사업소장 ○ 상황처리: 1단계와 동일 ○ 급수대책 비상상황실 운영: 3개반 편성 - 실장: 사업소장 - 통제관: 시설관리과장(급수운영과장) - 행정지원반: 행정 6급 외 4명(각과 차출) · 근무조 편성, 단수홍보(주민센터활용), 수질검사 및 병물확보 · 유관기관 협조요청: 긴급 언론보도 및 급수소방차 지원요청 등 - 누수복구반: 시설6급 외 2명 · 누수현장 보고 및 현장관리 · 장비, 자재, 인력 등 수급관리 - 급수운영반: 반장 시설6급 외 4명(각과 차출) · 배수지 및 가압장 관리 · 비상 급수지원, 민원 불편사항 조치, 현장 단수 홍보 ○ 본부 지도감독: 부본부장 - 시설관리부장: 누수복구 - 급수부장: 수계전환, 단수홍보,급수지원,포장복구 - 경영관리부장: 홍보지원, 병물아리수지원,보도자료 제공 - 생 산 부 장: 정수장 가동 중지(필요시) - 본청 재난상황실 및 부시장실 상황보고

❍ 긴급누수복구 비상연락망

구 분		과 장	담당(1)	담당(2)	직 반 장		현장소장
시 설 관리과	성 명	이규희	송종학	박기련	김종식	왕해용	김태호
	휴대폰	*************	*************	*************	*************	*************	*************

❍ 긴급누수업체 비상연락망

성 명	직 책	휴 대 폰
최 병 원	*****	*************
김 태 호	****	*************

❍ 누수복구 관련 대기자

구 분		담 당 직 원	감리자	계 약 업 체
				책임자	배관공 등	굴착기	용접사
9.17.(금)	야	***	***	***	***	***	***
9.18.(토)	주	***	***	***	***	***	***
	야	***	***	***	***	***	***
9.19.(일)	주	***	***	***	***	***	***
	야	***	***	***	***	***	***
9.20.(월)	주	***	***	***	***	***	***
	야	***	***	***	***	***	***
9.21.(화)	주	***	***	***	***	***	***
	야	***	***	***	***	***	***
9.22.(수)	주	***	***	***	***	***	***
	야	***	***	***	***	***	***

※ 담당직원, 감리자, 굴착기사 자택대기

추진 기간	수질업무총괄	담 당 직 원
’21. 9. 17.~9. 23	손 용 문 ***************	이 승 술 *************** 이 수 한 *************** 강 혜 성 ***************	배 민 혁 *************** 전 도 현 ***************

❍ 수질팀 비상연락망

□ 기전설비 긴급복구 비상연락 체계도

			소장 : 김명용
			*************
			시설관리과장 : 이규희							당직실 3146-5290~3
			*************							시설관리과 **************
기전팀장 : 함태광		이규탁		오해동		길선호		박성원					진은정
*************		*************		*************		*************		*************					*************

❍ 기전분야 긴급복구업체 비상연락망

분 야 별	업 체 명	관 계 자	전 화 번호
전기안전 관리대행	**********************	*******	*************
통신복구	***	****	************
무인경비	**********************	*******	*************
자동제어 / 영상설비	*********	*******	*************
	*****	*******	*************
	****************************	*******	*************
발 전 기	******************	*******	*************
수․배전반	*******************	*******	*************
	*******************	*******	*************
전기공사	**********************	*******	*************
모타펌프 / 기계설비	**************************	*******	*************
	*************************	*******	*************
	*******************	*******	*************
	*****	*******	*************
	*****************	*******	*************
사업소 유량계	********	*******	*************
	**********************	*******	*************
	*********************	*******	*************
본부 유량계	******************	*******	*************
	****	*******	*************

□ 상수도시설물 안전점검

□ 상수도시설물 안전점검

❍ 점검기간: 2021. 8. 24.(화) ~ 9. 2.(목), [10일간]

❍ 점검대상

배수지	아리수 올림터	증압장	상수도관로 (km)	밸브류 (개소)	상수도관(km)		비 고
					지하철공사장	가 락 공동구
*** (81,000m3)	***	***	*****	******	*** ************************	*** ************** *******	-

❍ 점검방법

- 배수지, 아리수올림터 등 시설물 분야별 자체 안전점검표에 따라 실시

❍ 점검사항

[배수지, 아리수올림터 시설물 분야]

- 구조물 균열, 파손, 누수여부 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 등 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 배수지 내·외부 이물질 유입경로 차단시설(방충망 등) 이상 유무

- 기전설미 작동 및 관리상태 등

[지하철 공사장 및 공동구 노출관로 분야]

- 상수도관 노출 등 보온상태 관지지대 및 메달기(와이어) 손상 유무

- 상수도관, 밸브류 접합부 등 누수 유무

- 녹발생 및 도장상태의 이상 유무

- 누수발생 및 기타 위험요소 발생여부 등

□ 추석 명절 대비 공직기강 특별 확립 추진

□ 추진개요

❍ 추진기간: 2021. 8. 30. ~ 9. 17.

❍ 추진방향

- 공직기강 확립 및 코로나19에 따른 방역수칙 준수여부 점검

- 청탁금지법 및 공직기강 확립 특별 전달교육

□ 세부추진계획

❍ 방역수칙 준수 및 공직기강 확립 자체 점검

- 실내 마스크 착용 철저, 사적모임 자제 등 방역지침 숙지, 준수

- 이상증상 등 발생 시 코로나 선제검사 의무 실시

- 금품 수수 및 근무 태만 등 직원 복무기강 해이 행위

- 근무지 무단이탈 등 복무관리 실태

- 당직 및 보안관리 실태 점검

- 비상연락체계 점검을 통한 비상소집시스템 재확인

❍ 청탁금지법 및 공직기강확립 특별 교육

- 코로나19 상황에 따라 비대면 대체 교육

- 교 육 자: 사업소장

- 교육내용

· 건전한 설 명절 연휴 보내기

· 부정비리 근절을 위한 부정청탁 등 선물수수 행위 엄금

· 연휴기간 중 당직근무, 보안점검 등 근무태세 확립

· 연휴기간 발생할 수 있는 시민 불편사항 사전예방 및 최소화

· 건전한 명절 보내기 배너 실치 및 이메일을 통한 청렴공직 풍토 조성

Ⅲ		행 정 사 항

□ 종합상황실 설치 및 상황실 근무요령 사전 교육

❍ 일    시: 2021. 9. 16.(목)

※ 코로나19 상황에 따라 비대면 교육 실시 예정

❍ 대상인원: 26명(주간 14명, 야간 12명)

❍ 교육내용: 상황보고 방법 및 근무요령 등

□ 코로나19에 따른 추석연휴 복무지침 준수

❍ 코로나 선제검사 의무 실시

- 대상 : 고향방문 등 시·도 이동을 한 자, 다중이용시설을 방문한 자

- 방법 : 공가(1일) 활용하여 선제검사 실시 및 결과통보 후 출근

붙임  1. 연휴기간 비상근무 인원보고 1부

2. 일일상황보고

3. 연휴기간 당직자, 중앙제어실 근무자 현황 1부.

4. 기전 시설물 점검표 1부

5. 배수지·아리수올림터 시설물 점검표 1부

6. 현수관로 시설물 점검표 1부

7. 공동구 시설 점검표 1부.

8. 상수도관 누수발생 및 긴급상황 보고 서식 1부.

9. 긴급상황 발생 보고 서식 1부

(붙임1)

추석 연휴 기간 중 비상근무인원 보고

(강동수도사업소)

▢ 비상근무인원

구 분		근 무 인 원					비 고
		계	상황실(당직) 근무인원	현장 근무인원
				계	누수복구	기타
합 계		125	26	99	66	33	-
9. 17.(금)	야	11	2	9	6	3	-
9. 18.(토)	주	12	3	9	6	3	-
	야	11	2	9	6	3	-
9. 19.(일)	주	11	2	9	6	3	-
	야	11	2	9	6	3	-
9. 20.(월)	주	12	3	9	6	3	-
	야	11	2	9	6	3	-
9.21.(화)	주	12	3	9	6	3	-
	야	11	2	9	6	3	-
9.22.(수)	주	12	3	9	6	3	-
	야	11	2	9	6	3	-

※ 현장근무 인원 중 기타는 급수차(1먕) 및 중앙제어실(2명) 근무인원임

▢ 상황실 및 당직실 연락처

□ 전화번호 : 상황실 및 당직실 02-3146-5290~3

□ FAX번호 : 상황실 및 당직실 02-3146-5294

▢ 기능별 대책반 연락처

□ 대책반 명칭 : 중앙제어실

□ 전 화 번 호 : 02-3146-5216~7

□ FAX 번 호 : 02-3146-5239

(붙임2)	사업소 ☞ 본부 종합상황실

추석 일일상황 보고

(강동수도사업소)

'21.   .   . (   )   시   분

□ 근무 인원

합 계	상황실(제어실) 근무자	현업 근무자
		계	누수복구	기타

□ 민원 발생 및 조치사항

금 일				누 계
발생건수	처리완료	처리중	미처리	발생건수	처리완료	처리중	미처리
※ 주요민원의 주소(위치), 접수내용 및 처리결과, 접수 및 처리완료 시간 기재

□ 기타 주요 상황

연번	일 시	주 요 사 항	조 치 사 항
1		사건․사고․언론보도사항, 주요 인사 방문 등 연휴기간 주요상황 기재
2

※ 각 기관☞본부 종합상황실 Fax(02-3146-1594) 보고 (14:30, 22:30)

(붙임3)

1. 추석 연휴 기간 중 당직근무자 현황

날 짜	구 분	소 속	직 급	성 명
17일(금)	숙직	급수운영과	****	*****
		급수운영과	******	*****
18일(토)	일직	행정지원과	****	*****
		행정지원과	****	*****
		행정지원과	****	*****
	숙직	시설관리과	****	*****
		요 금 과	******	*****
19일(일)	일직	행정지원과	****	*****
		시설관리과	****	*****
	숙직	요 금 과	****	*****
		행정지원과	****	*****
20일(월)	일직	시설관리과	******	*****
		행정지원과	****	*****
		요 금 과	******	*****
	숙직	요 금 과	****	*****
		요 금 과	****	*****
21일(화)	일직	행정지원과	******	*****
		요 금 과	****	*****
		시설관리과	****	*****
	숙직	현장민원과	******	*****
		현장민원과	******	*****
22일(수)	일직	요 금 과	****	*****
		요 금 과	****	*****
		행정지원과	******	*****
	숙직	행정지원과	****	*****
		급수운영과	****	*****

2. 추석 연휴 기간 중 중앙제어실 근무자 현황

구 분		근무조	직급	성 명	연 락 처
9.17.(금)	야간	B	***	***	*************
			***	***	*************
9.18.(토)	주간	D	***	***	*************
			***	***	*************
	야간	C	***	***	*************
			***	***	*************
9.19.(일)	주간	A	***	***	*************
			***	***	*************
	야간	D	***	***	*************
			***	***	*************
9.20.(월)	주간	B	***	***	*************
			***	***	*************
	야간	A	***	***	*************
			***	***	*************
9.21.(화)	주간	C	***	***	*************
			***	***	*************
	야간	B	***	***	*************
			***	***	*************
9.22.(수)	주간	D	***	***	*************
			***	***	*************
	야간	C	***	***	*************
			***	***	*************

(붙임4)

(배수지․아리수올림터․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강동수도사업소		점검일자:	’21년 월 일
점검장소:			점 검 자:

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호: -불량:
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호: -불량:
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호: -불량:
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호: -불량:
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호: -불량:
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호: -불량:
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호: -불량:
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호: -불량:
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호: -불량:
특이사항

(붙임5)

배수지․아리수올림터 시설물 점검표

사업소명:	강동수도사업소		점검일자:	’21년 월 일
점검장소:			점 검 자:

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
배관 및 변류상태	관랑실내 배관 및 변류 부식상태
	상수도관 관받침 및 지지대 안정상태
	강관 용접부 도장 및 부식상태
	주철관 관로 및 이음부 부식상태
	상수도관 누수발생 여부
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)
	등기구 유지(청소) 상태
	소등(에너지절약) 실시 여부
배수시설	구조물내로 내․외수 유입여부
	자동 배수 모터펌프 작동여부
	우수배수로 준설 및 파손여부 등
	배수펌프 동작상태
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태
	구조물 균열, 파손, 누수등 시설물 안전상태
	경계 울타리 관리상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	항 내부 출입계단 난간 상태
	환풍기 등 환기시설 관리상태
	배수지 수위계, 수질측정장치 관리상태
	시설물내 유리창 방풍관리 상태
사면보호	배수지주변 법면 및 절개지 등 안전상태
	옹벽 및 축대 등 균열 파손여부 등
기타 시설 개선 사항

(붙임6)

현수관로 시설 점검표

사업소명:	강동수도사업소		점검일자:	’21년 월 일
점검장소:			점 검 자:

상수도시설	구경			노출연장		재질			부설년도
점검내용		점 검 결 과					비 고 (정비결과 또는 조치계획)
관체 및 피복 결 함 여 부
관 보온상태
밸브 등 부속시설 상태
관로지지 등 안전시설 상태
점검통로 상태
점 검 사 진
기타 시설 개선 사항

(붙임7)

공동구 시설 점검표

사업소명:	강동수도사업소		점검일자:	’21년 월 일
점검장소:			점 검 자:

상수도시설	구경		노출연장		재질			부설년도
구 분	점 검 항 목					관 리 상 태			비 고
상수도관로 등 상태	상수도관 누수발생 유무
	밸브류 작동 등 상태
	관로의 도복상태, 녹발생 및 노후 상태
	관로 명판 부착 상태
부속시설	관 지지대 상태
	배수시설 상태
	관련기관 비상연락망 부착 상태
점 검 사 진
기타 시설 개선 사항

(붙임8)

상수도관 누수발생 보고(서식)

(강동수도사업소)

OO구 OO동 OOO번지 앞 구경 OOmm 누수가 발생하였기에 보고 드림

■ 누수현황

○ 위치: OO구 OO동 (OO건물 앞)

○ 구경: D=OOmm, 닥터일주철관(1997년부설)

○ 일시: 2019년   월   일  14:00

○ 누수원인: 관 노후에 따른 자연발생

■ 언론취재 및 보도

○ 취재: OO방송, OOO기자외 O명 (14:00)

○ 보도: OOO 방송, 14:00

■ 교통상황

○ OOO길 왕복 O차선 중 O차로 교통통제

- 교통상황: 불편없음

■ 급수 및 피해사항

○ 단수세대: OOO세대

○ 단수시간: 2019.

○ 피해사항: 연립지하 침수, 가전제품 피해

■ 누수복구 계획

○ 터파기 중으로서 20:00까지 복구시행 예정임

따로붙임 : 위치도 및 현황사진 1부

(붙임9)

긴급상황 발생 보고(서식)

(강동수도사업소)

■ 상황발생 현황

○ 발생일시:

○ 위    치:

○ 원    인:

○ 피해내용:

- 사고발생 규모

- 사고 피해사항

- 단수 및 교통 피해사항

■ 조치(진행) 사항

○ 현장 안전관리 및 복구사항

○ 유관기관 동원사항

■ 언론취재 및 보도

○ 취재 : OO방송, OOO기자외 O명 (14:00)

○ 보도 : OOO 방송, 14:00

■ 수습대책계획

○

○

따로붙임 : 위치도 및 현황사진 1부