문서번호	정보통신보안담당관-24292
결재일자	2021. 9. 17.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

		시 민
주무관	통합보안관제팀장	정보통신보안담당관
이승재	도찬구	09/17 이철희

서울사이버안전센터 환경 개선계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
자체방침	재무과	일상경비 지출	완료	7,122천원

정보통신보안담당관

(통합보안관제팀)

서울사이버안전센터 환경 개선계획

74개 기관을 대상으로 24시간 365일 실시간 이벤트 탐지 분석하는 서울사이버안전센터의 시설물을 개선 및 정비하여 업무환경을 개선하고자 함.

□ 추진배경

○ LED 전광판 고장으로 게시문구 수정 불가

○ DLP Cube(대쉬보드) 2대 고장으로 화면꺼짐, 흔들림 및 번짐현상 발생

○ 서울사이버안전센터 4종 게시용 판넬 노후화 및 컨텐츠 현행화 필요

******************************************************

□ 운영현황

○ LED 전광판 운영현황

- 도입년월 : 2016. 6월(내구연한 8년)

- 제 조 사 : ㈜ 애드트로닉

- 주요규격

구 분	규 격	비 고
크 기	256(H) × 7,680(W) × 100(D)
픽셀구성	16 × 16 Dots
소자배열	R1, G1, B1(풀컬러)
픽셀크기	128mm, 2단 60열(120개)

- 문제점 : LED 전광판 컨트롤러 고장으로 게시문구 수정 불가

	****************

○ DLP CUBE(대쉬보드) 운영현황

- 도입년월 : 2014.12월 (내구연한 8년)

- 제 조 사 : ㈜ 하이브시스템

- 모 델 명 : Contra-LED FHD 60 Inch Dual Power CUBE

- 주요규격

구 분	규 격	비 고
크 기	747(H) × 1.328(W) × 820(D)
해 상 도	Full HD+(1,920 x 1,080)
화면비율	16:9
수 량	30대(5단 6열)

- 문제점

▸ 4단 4열 메인보드 고장으로 화면번짐(흔들림) 현상 발생

▸ 5단 4열 DLP 메인보드 고장으로 화면표출 불능

			*****************
**
**
**
**
**
	**	**		**	**	**	**

○ 게시용 판넬

- 게시년월 : 2016.12월

- 주요규격

구 분	관 제 실(20층)	관 람 실(21층)	디지털포렌식실(21층)	비 고
크 기	85(H) × 120(W)	60(H) × 85(W)	60(H) × 85(W)
게시물	*********************		**********
	***********************
	*************
재 질	포맥스	배너	배너

- 문제점 : 4종 게시물 노후화로 컨텐츠 현행화 필요

*	*
*********************	***************
*	*
*************	**********

□ 추진계획

○ 건    명 : 서울사이버안전센터 전광판 장애처리 및 판넬제작

○ 소요예산 : 7,122,000원(붙임1 참조)

- LED 전광판 수리	:   726,000원

- DLP Cube(대시보드) 수리	: 4,400,000원

- 판넬 디자인 및 제작	: 1,996,000원

○ 예산과목 : 정보인프라 확충 및 운영, 정보보호체계 구축,

서울사이버안전센터 운영, 사무관리비

○ 지급방법 : 일상경비 지급

□ 향후일정

○ 구매 계획 수립　　　　	:　‘21.  9. 17.

○ 장애 처리 및 물건 납품	:　‘21.  9. 23. ~ 30.

○ 검수 및 대금지급	:　‘21. 10.

붙 임 : 1. 산출기초조사서	1부

2. 견 적 서	3부  끝.