의원 요구 자료 제출

시 행	누수방지과-9308
결재일자	2021. 9. 28.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조
수신자	서 울 특 별 시 장(기획담당관),기획예산과장

주무관		누수방지과장	시설관리부장	상수도사업본부부본부장	상수도사업본부장	결재
최경서		代한현숙	강호광	구아미	09/28 代구아미
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 3911번, 장경태 의원, 국토교통위원회)

장경태 국회의원(국토교통위원회, 더불어민주당, 서울 동대문구을)이 요구한 자료를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 : 국회의원 요구자료 1부. 끝.

장경태 의원(국토교통위원회, 더불어민주당)

요구번호 : 3911번

1. 상하수도 배관 교체 관련

최근 3년간 노후 배관 교체사업 현황 제출

- 사업 우선순위 선정 기준

- 노후 연한별, 교체구간(자치구), 배관길이, 사업금액 등 제출

- 매설연한 확인되지 않는 배관에 대해 교체 배관길이 별도 제출

(자체 노후정도 파악했다면 몇 년도 노후연한 제출)

□ 사업 우선순위 선정 기준

- 민원발생(녹물출수 등) 및 누수발생 노후관

- CIP관(세척갱생관 포함), 경과년도가 오래된 노후관

- 서울형 도시재생사업 선정지역 내 노후관

□ 노후 연한별(부설 연도별)

2020년 말 기준(단위 : ㎞)

계	20년 이하	21～25년	26～30년	31～35년	36～40년	41년 이상
13,432	5,343	2,206	2,956	2,334	367	226

- 서울시 노후관* 정비는 ’84년부터 추진하여 전체 상수도관 13,432㎞ 중 ‘20년 말까지 13,392㎞(정비율 99.9%)를 정비하였고, 재개발지역 등 37㎞를 제외한 나머지 3.7㎞로는 ’24년까지 정비완료를 목표로 추진하고 있음

※ 잔여구간 3.7㎞는 전통시장, 지하철공사 구간, 도로굴착 통제 구간으로 유관기관과 병행으로 사업 추진 예정

※ “노후관” 이란 회주철관, 아연도 강관, 비내식성관으로 누수가 잦은 관, 구조적 강도가 저하된 관 및 관 내부에 녹이 발생하여 녹물이 많이 나오는 관 등 수도관으로서의 제 기능을 발휘하지 못하는 관을 말함

【환경부『상수도관망의 기술진단 범위 및 시행방법 등에 대한 고시』제2조 6항(2017.5.17.)】

※ “세척갱생관” 이란 노후된 회주철(CIP)관의 내부 녹을 제거한 후 에폭시 코팅을 통해 사용기간을 연장시켜 놓은 관을 말함

□ 교체 구간(자치구별)

(단위 : m)

구 분		총 연장(배관 길이)	교체 완료	잔여 구간	재개발/재건축	비 고
계		13,432,454.5	13,391,721.2	3,684.7	37,048.6
중부 수도사업소	소 계	2,085,371.2	2,073,716.6	1,174.0	10,480.6
	종로구	505,790.4	502,641.0	567.0	2,582.4
	중구	363,033.6	362,074.5	162.0	797.1
	용산구	486,841.7	484,782.4	0.0	2,059.3
	성북구	729,705.5	724,218.7	445.0	5,041.8
서부 수도사업소	소 계	1,732,981.3	1,726,495.6	0.0	6,485.7
	은평구	645,651.7	643,466.1	0.0	2,185.6
	마포구	584,822.6	584,002.5	0.0	820.1
	서대문구	502,507.0	499,027.0	0.0	3,480.0
동부 수도사업소	소 계	2,089,692.9	2,085,425.5	0.0	4,267.4
	성동구	399,098.9	398,922.8	0.0	176.1
	광진구	528,871.9	528,274.1	0.0	597.8
	동대문구	586,253.5	584,265.3	0.0	1,988.2
	중랑구	575,468.6	573,963.3	0.0	1,505.3
북부 수도사업소	소 계	1,278,054.6	1,275,517.3	0.0	2,537.3
	강북구	513,179.9	512,063.4	0.0	1,116.5
	도봉구	353,874.3	353,788.3	0.0	86.0
	노원구	411,000.4	409,665.6	0.0	1,334.8
강서 수도사업소	소 계	1,541,132.6	1,538,610.3	1,548.0	974.3
	양천구	428,995.7	428,894.2	0.0	101.5
	강서구	626,312.0	626,182.1	0.0	129.9
	구로구	485,824.9	483,534.0	1,548.0	742.9
남부 수도사업소	소 계	2,107,553.9	2,103,807.4	0.0	3,746.5
	금천구	332,535.9	332,535.9	0.0	0.0
	영등포구	607,229.1	606,545.5	0.0	683.6
	동작구	510,404.2	508,067.5	0.0	2,336.7
	관악구	657,384.7	656,658.5	0.0	726.2
강남 수도사업소	소 계	1,385,199.2	1,380,175.7	782.0	4,241.5
	서초구	615,752.1	612,490.0	0.0	3,262.1
	강남구	769,447.1	767,685.7	782.0	979.4
강동 수도사업소	소 계	1,149,088.1	1,144,592.1	180.7	4,315.3
	송파구	650,819.1	647,253.8	180.7	3,384.6
	강동구	498,269.0	497,338.3	0.0	930.7
시계 외		63,380.7	63,380.7	0.0	0.0

□ 최근 3년간 교체사업비 현황

계	계	2018년	2019년	2020년
연 장(㎞)	217.9	83.6	109.1	25.2
사업비(억원)	2,868	1,079	1,413	376

□ 매설연한 확인되지 않는 배관에 대해 교체 배관길이 별도 제출

- “매설연한이 확인되지 않는 배관”은 없음

※ 서울시는 상수도 배관을 탐사․측량하고 부속시설(밸브류, 소화전, 수도계량기 등)을 현장 조사하여 데이터베이스화한 GIS시스템(지리정보시스템)을 구축하여 운영 중임

작성자	기관명(부서명)	직 위	성 명
	서울특별시 (상수도사업본부)	누수방지과장	김형준
	☎3146-1521	주무관	최경서
	☎3146-1519	주무관	김영혁
	작 성 일 : 2021.9.28.

이곳에 본문을 입력하세요