문서번호	도시철도계획부-7731
결재일자	2021. 9. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		경전철관리과장	도시철도계획부장
이전근		안덕용	09/28 정대현
협조
	주무관		정성민

- 신림선 도시철도 민간투자사업 -

『 유지관리계획』적정성 검토 결과 보고(1차,2차)

2021. 9.  .

도시철도계획부

- 신림선 도시철도 민간투자사업 -

『유지관리계획』적정성 검토 결과 보고 (1차, 2차)

신림선 도시철도 사업의 “유지관리계획”에 대한 적정성 검토를 위해 관련부서 및 현장 경험이 풍부한 외부 전문가 자문을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		추진개요

○ 관련근거 : 신림선 유지관리계획 적정성 검토 방침[‘21.7.15]

○ 추진경위

- ´21. 7. 26. : 유지관리계획 적정성 검토 및 전문가 자문 요청 (관련부서 협의)

- ´21. 8. 9.~8.11. : 적정성 검토를 위한 타사업 사례 등 자료 수집 후 송부

□ 우이신설선, 반송선, 의정부경전철 자료, 제3자제안시 및 실시계획승인 도서

- ´21. 9. 3.~9.15. : 적정성 검토 결과 제출 (관련부서 및 자문위원)

Ⅱ		적정성 검토 결과

: 총 293건

○ 유지관리계획 검토의견 지적사항 총괄표(1,2차)

구분	계	토목	궤도	건축	설비
					정보 통신	기계 설비	송변전/전차선	신호	차량 검수	전기
계	293	19	68	22	42	27	65	19	22	9

- 1차 : 유지관리 분야별 담당부서 검토 결과 지적사항

□ 각 분야별 유지관리 (타 노선 사례 비교 및 최초 제안 등과 비교 검토)

구분	계	토목	궤도	건축	설비
					정보 통신	기계 설비	송변전/전차선	신호	차량 검수	전기
계	168	4	30	8	34	24	52	8	3	5

- 2차 : 분야별 전문가 자문 결과 지적사항 (서면검토 기준)

□ 각 분야별 유지관리기준 적정성 검토

구분	계	토목	궤도	건축	설비
					정보 통신	기계 설비	송변전/전차선	신호	차량 검수	전기
계	125	15	38	14	8	3	13	11	19	4

Ⅲ		검토 및 자문의견

: 따로붙임

〈공통사항〉

○ 신림선 도시철도에 적합 하지 않은 문안 수정 등

〈토 목〉

○ 터널 일반적인 중점 유지관리 구간 외 신림선에 특화된 중점 유지관리구간 추가 등

- 터널 단면 변화구간(108~109정거장)

- 봉천교 및 도림천 하부통과 구간

- 신림-봉천 도로터널 상부 병합구간

〈궤 도〉

○ 매년 차년도 선로 유지관리를 위한 시행계획 수립에 대한 근거 조항 신설 필요(시행계획수립 주체, 내용 등) 등

〈건 축〉

○ 오작동이 잦은 감지기 및 환기시설 이외에 이용객의 안전시설(환기구뚜껑, 범죄안전구역, 특별피난계단, 승객구호장비등)점검은 육안뿐만 아니라 계측 및 테스트를 주기적으로 시행될 필요 등

〈설 비〉

○ 유지관리계획서 4.5.1항 관계 법령 ' 신호기계실의 조건, 출입제한기능, 온습도 관리 사항 및 기기의 정상동작을 고려하여 계절별 기계실 내 적정온도 유지를 위한 기계실 내 온도, 습도 점검항목이 추가 등

Ⅳ		행정사항

○ 남서울경전철(주)에 관련부서 및 외부 자문의견을 반영하여 보완토록 통보

○ 외부전문가 참석수당 지급 : 3차 합동자문회의 등 재 검토 확정후 일괄지급

‣ 2차   700천원 (50천원/인×14명), 서면검토)

‣ 3차  2,800천원 (200천원/인×14명, 서면+참석)

‣ 4차   700천원 (50천원/인× 14명, 필요시)

- 예산과목 : 도시철도건설, 경전철건설사업(도시철도건설사업비특별회계), 신림선 경전철 건설(민자), 시설부대비 【도시철도사업부】

Ⅴ		향후계획

○ ´21. 10. : 합동자문회의 실시(시행자 참여)

○ ´21. 11. : 유지관리계획 승인

○ ´22.   5.  : 개통

붙임 1. 유지관리계획서 관련 검토의견 1부.

2. 관련 협의문서(별도송부) 1부.  끝.