순 찰 점 검 일 지

주무관	급수관리팀장	급수운영과장		결재
박용구	代황대룡	10/08 유동수
협 조

문서번호 :	급수운영과-20587

2021년 10월 8일(금)  날씨: 맑음

순 찰 자:  공영춘, 박용구

관 로 순 찰
구분			관로명		구경(mm)		순찰 노선명						적출내용					조치내용
구의수계			송수관로		D=100 -1,650		1노선						없 음					없 음
구의수계			송수관로		D=1,200 -1,650		송정동,용답동,중곡동						없 음					없 음
※ 구분 : 매설관로, 노출관로, 현수관로, 공동구관로 (DCIP:닥타일주철 SP:강관)
밸 브 류 & 밸브실 점검
구 분				밸브류(개소)										밸브류(개소)
				계		제수밸브			공기밸브	퇴수밸브		기타		계			구형		원형			중형
점검		금 일		6		4			2	0				6					6
		누 계		107		96			7	3		1		107			0		106			1
적출		금 일		6		4			2	0				6					6
		누 계		107		96			7	3		1		107			0		106			1
배수지 및 가압장 순찰
시설물명					구 분			용 량			적출 내용					처리 내용					비 고
대현산배수지및가압장					대			200,000t			없 음					없 음
아차산배수지및가압장					대,소			104,000t			없 음					없 음
금호 및 응봉배수지					소,소			1,450t			없 음					없 음
유관기관 공사장 순찰 및 입회
구분	공사명					위 치			공사내용		시공사 (연락처)				적출내용					조치내용
순찰	****************					************			******		*** ***********				*******					************ ************
	*********					************			******		*** ***********				*******					************ ************
	************ *********					*************			******		******* ***********				*******					************ ************
입회	***********					************			*******		******* **********				*******					************ ************
	***********					************			*******		********** ***************				*******					************ ************
※ 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착시 입회 실적을 기록
자체 조치실적						고무링 107 설치
기 타	-동부간선도로 누수취약지역 안전점검(송정동 1,650mm, 용답동 1,650mm, 중곡동 1,200mm)

￭ 순찰코스:  1 노선

■ 관내민원 (순찰) 처리현황 (고무링설치)

연번	주 소	민원(순찰)	민원(순찰)내용	처리결과
-	성동구 행당동191-21번지주변 (도선사거리)	순 찰	동북선도시철도	관로예방 등 지도
-	성동구 마장동478-36번지주변 (마장우시장 맞은편)	순 찰	동북선도시철도	관로예방 등 지도
107	성동구용답동170-8번지외5건	점 검	응답소 민원 등	고무링투입후소음제거

■ 관내 (순찰) 밸브실 점검

연번	주 소	작 업 내 용			조치결과	비 고
		제수밸브	본관	내 용
-	성동구 행당동191-21번지주변 (도선사거리)	500	관 로	점 검	관로예방 등 지도
-	성동구 마장동478-36번지주변 (마장우시장 맞은편)	1200	관 로	점 검	관로예방 등 지도
107	성동구용답동170-8번지외5건	250	제수변	철개소음	고무링투입후소음제거

■ 적출사항 상세내용

연번	위 치	내 용	제수밸브	설치일	맨홀 번호
-	성동구 행당동191-21번지주변 (도선사거리)	점 검	관 로
-	성동구 마장동478-36번지주변 (마장우시장 맞은편)	점 검	관 로
107	성동구용답동170-8번지외5건	응답소민원	제수변

■ 순찰코스

- 1노선:사업소~고산자로~살곶이길~왕십리로~고산자로~독서당로~금호로~대현산배수지~행당로~

사업소(대현산배수지 뚝도수계)

- 2노선:사업소~왕십리로~강나루로~동일로~천호대로~마장로~마조로~왕십리로~광나루로~뚝섬로~

자양로~아차산로~금호배수지~사업소(금호배수지 뚝도수계)

- 3노선:사업소~왕십리로~강나루길~동일로~답십리로~용마산로~천호대로~능동로~강나루로~응봉              배수지~사업소(응봉배수지 구의수계)

- 4노선:사업소~왕십리로~아차산로~능동로~천호대로~아차산로~강나루로~자양로~뚝섬로~구의강변

로(구의빗물펌프장 유수지)~아차산배수지~사업소(아차산배수지 구의수계)

(1노선:100~2,200) (2노선:100~2,200) (3노선:100~1,650) (4노선:100~1,650)