문서번호	급수운영과-14638
결재일자	2021. 10. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
신중선		이승우	10/12 최춘근
협 조

단수 계획 보고(선릉로 장기사용 송배수관 정비공사)
단수 계획 보고 (선릉로 장기사용 송배수관 정비공사)

2021. 10.

강남수도사업소

(급수운영과)

선릉로 장기사용 송배수관 정비공사로 인한 단수계획을 아래와 같이 보고합니다.

2021. 10. 12.

보고자 : 지방시설주사 신중선

공 사 명	선릉로 장기사용 송배수관 정비공사
단수일시	- 1차: ‘21.10.14(목) 24:00~익일04:00(4시간 단수) - 2차: ‘21.10.18(월) 24:00~익일04:00(4시간 단수) - 3차: ‘21.10.22(금) 23:00~익일05:00(6시간 단수)
공사 위치	- 1차: 강남구 대치동 897번지 앞 - 2차: 강남구 대치동 936, 908-22번지 앞 - 3차: 강남구 대치동 897번지 앞
공사 개요	- 1차: 구경 150~300㎜, 연장 5m 분기밸브설치 및 연결공사 - 2차: 구경 200~300㎜, 연장 5m 분기밸브설치 및 연결공사 - 3차: 구경 300~500㎜, 연장 5m 분기밸브설치 및 연결공사
공사 사유	장기사용 송배수관 정비를 위한 분기밸브설치 및 연결공사
단수 지역	- 1차: 강남구 대치동 889, 897번지 일대 - 2차: 강남구 대치동 936, 921번지 일대 - 3차: 강남구 대치동 889, 897번지 일대
단수 세대	단수 안내문 참조(붙임문서) - 1차(20세대), 2차(30세대), 3차(30세대)
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원
o 단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물(단수안내문) 부착 o 상수도홈페이지에 단수내용 게재		-배 관 공: 4명 -안전요원: 2명 -기 타: 2명	․담 당: 6급 신중선 ․직반장: 6급 최창원 (제수밸브조절)

기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량, 양수기 등) - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사후 소화전 및 퇴수밸브를 이용한 충분한 퇴수실시 ※ 공사 관계자 - 공 사 감 독: ****************** - 현장 대리인: ******************
붙 임: 단수작업계획서(단수안내문) 각 1부.

끝.