문서번호	정수시설과-10361
결재일자	2021. 10. 20.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
윤동진		10/20 전훈
협 조
	주무관			김희송
	주무관			신대중

고도 회수조 유량계 보수 계획

2021. 10.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

고도 회수조 유량계 보수 계획

고도 회수조 유량계를 보수하여 아리수 생산관리에 최선을 다하고자 보고드림

Ⅰ		점 검 개 요

○ 고도 회수조 유량계 시설현황

***	***	****	****	****
******	*	*	*	*
****	*	***	***	***
****	*	****	****	****

○ 점검일자 : 2021. 10. 15.

○ 점 검 자 : 정수시설과 윤동진, ㈜HSCMT 성강제 부장(제작사)

○ 점검결과

- 컨트롤러 내부 기판 고장으로 인한 디스플레이 표출 불량으로 교체 요함

******

Ⅱ		조치(보수)계획

○ 고도 회수조 유량계 컨트롤러 내부 불량 기판 교체

○ 유량계 화면상 유량값 표출 정상화

Ⅲ		지 출 계 획

○ 건    명 : 고도 회수조 유량계 보수

○ 소요예산 : 금1,375천원(부가세포함)

○ 수리기한 : 30일

○ 지출방법 : 신용카드 구매 후 결제계좌에 입금

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

붙  임 : 1) 산출기초조사서 1부.

2) 견적서 각 1부.  끝.