코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	[여의도 자전거도로 불편 민원]1)여의도 자전거도로가 전반적...

안녕하십니까? 먼저 우리시정 발전에 많은 애정과 관심을 가지시고 자전거 정책에 의견을 주신 점 감사의 말씀을 드리며, 문의하신 자전거도로 설치기준 등에 대해 아래와 같이 답변드리겠습니다.

자전거도로는「자전거 이용활성화에 관한 법률」에 따라 자전거전용도로, 자전거·보행자겸용도로, 자전거전용차로, 자전거 우선도로로 구분되며, 자전거와 차량 또는 보행자와의 상충여부, 유효 보도폭 등 도로 및 교통여건을 고려하여 자전거도로 유형을 결정 후 설치하고 있습니다.

자전거도로 설치기준을 세부적으로 설명드리자면, 보도상에 자전거이용자와 보행자가 완전하게 분리되는 자전거전용도로(보도높이형)는 유효 보도폭 4.5~5.0m, 자전거·보행자 겸용도로 분리형은 유효 보도폭 4.0m, 보행자와 자전거이용자가 겸용하여 이용하는 비분리형은 유효 보도폭 3.5m의 공간이 필요합니다. 또한, 자전거도로는 보도공간외에 차로공간을 활용하여 설치할 수 있으나, 차로공간에 설치할 경우 차로수 축소 또는 차로폭 조정이 필요합니다. 이 경우 교통안전시설물 변경 및 설치로 인해 경찰청 심의 등을 거쳐야 하고, 다양한 이해 관계자들과의 협의가 필요합니다.

또한 선생님께서 말씀하신 자전거도로를 보호하는 플라스틱 봉은 자전거 이용자의 안전과 원활한 주행을 도모하고 더 나은 도로환경을 조성하기 위해 자전거이용시설의 구조·시설 기준에 관한 규칙에 따라 설치된 자전거도로 안전시설입니다. 안전시설은 교통 및 주변 환경여건에 따라 난간, 화단, 시선유도시설, 펜스, 진입방지시설 등을 설치하였으나, 일부 미흡한 부분은 매년 상,하반기 자전거도로 점검을 통하여 지속적인 개선 및 정비를 실시하고 있습니다.

우리시 자전거정책에 관심을 가져주셔서 다시한번 감사의 말씀을 드리며, 앞으로도 우리시 자전거 정책에 많은 관심과 조언을 부탁드립니다.  감사합니다.

실무사무관							이덕배			자전거도로사업팀장					박상위					자전거정책과장					09/07 배덕환
협조자
시행			자전거정책과-8951									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동 13층 자전거정책과															/
전화		02-2133-3956						/전송			02-2133-1057					/	ledb8888@seoul.go.kr												/	대시민공개