문서번호	시설관리과-20029
결재일자	2021. 10. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
정수용	김형식	유명은		10/21 박기용
협 조
	급수운영과장		성기선
	급수관리팀장		정헌석
	기전팀장		양창진
	주무관		강병국
	주무관		박종헌

2021년 겨울철대비

상수도시설물 안전점검 계획

2021. 10.

강서수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2021년 겨울철대비

상수도시설물 안전점검 계획

겨울철 재난(한파, 폭설) 등으로 인한 안전사고 예방과 안정적인 아리수 공급을 위하여 「2021년 겨울철 대비 상수도시설물 안전점검 추진계획」을 보고 드림.

※ 관련근거: ’21년 겨울철 대비 상수도시설물 안전점검계획【본부 시설과-9173(’21.10.01.)호】

Ⅰ				점검방향		‘

□  주요 시설물 및 노출 상수도관 일제점검 실시

□  취약시설 및 설비에 대한 안전사고 예방조치 시행

Ⅱ				점검개요		‘

□ 점검대상

구 분	배수지			아리수올림터			노출 상수도관(㎞)
	계	지역	1차	계	무인	증압	현수관로	공동구	공사장
계	8	4	4	15	5	10	0.04	12.0	0.03
양천구	3	3	-	5	1	4	-	9.5	-
구로구	3	-	3	7	2	5	0.04	-	-
강서구	2	1	1	3	2	1	-	2.5	0.03

□ 점검기간

❍ 시설물 점검: ‘21.10.25.(월) ~ 11.12.(금), (3주간)

❍ 본부․사업소 합동점검(강서) : ’21.10.25, 11.4~5. (3일)

□ 점검방법

1) 자체점검(사업소)

❍ 대  상 : 배수지 8개소, 아리수올림터 15개소, 현수관로 1개소

❍ 점검자 : 시설물 담당 및 순찰반(토목분야), 기전팀(기전분야)

▸ 양천, 구로구 ┬ 토목분야 : 4명(******************)

(급수운영과)  └ 기전분야 : 5명(시설관리과 기전팀)

▸ 강   서   구 ┬ 토목분야 : 3명(*************)

(시설관리과)  └ 기전분야 : 5명(시설관리과 기전팀)

2) 합동점검(본부 및 사업소, 외부전문가)

❍ 대 상

- 노출 상수도관 3개소(공동구 2, 지하차도 공사장 1)

❍ 점검일정

목동공동구			마곡공동구			공사장(방화지하차도)
구경(㎜)	연장(㎞)	점검일	구경(㎜)	연장(㎞)	점검일	구경(㎜)	연장(㎞)	점검일
150~800	9.5	11/4	300	2.8	11/5	300	0.03	10/25

❍ 점검자

- 본  부 : **************************

․외부전문가 : *********************************

- 사업소 : 시설물 담당, 순찰반, 기전팀

□ 중점 점검사항

❍ 배수지 · 아리수올림터 시설물 분야

- 구조물 균열, 파손, 누수여부 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지, 성토부 법면 등 안전상태

- 배수로 파손, 토사, 낙엽 등 적치상태

- 배수지 유·출입 밸브, 수위계 등 작동 및 관리상태

- 아리수올림터 기전설비 작동 및 관리상태 등

배수지 내․외부 이물질 유입경로 차단시설(방충망 등) 이상유무

❍ 교량 및 공동구 등 노출 상수도관

- 상수도관 노출 등 보온상태

- 관 지지대, 도장상태 등 이상 유무

- 상수도관, 밸브류 등 상태 점검

- 누수발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

❍ 지하차도 공사장 등 노출관로 분야

- 관로 연결부위 상태 점검

공사장 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전 여부

공사장 절개지 및 절․성토 비탈면 유실방지 여부

도장상태 이상 유무 및 접합부의 이완상태

침하계, 경사계 등 안전관리 계측기 설치 확인 등

누수발생 여부

Ⅲ				조치계획		‘

□ 경미하거나 긴급한 정비사항은 즉시 보수 조치

□ 보수에 장기간 소요되는 경우에도 안전사고 및 급수에 지장이 발생하지 않도록 응급 조치하고, 보수완료시까지 주기적으로 점검 시행

Ⅳ				행정사항		‘

□ 추진계획 및 점검(정비) 결과 시설관리과 수합 후 ’21.11.19.(금)까지 본부 보고

□ 시설물 순찰 철저 및 돌발사고 시 신속한 상황보고 체계 유지

붙임  1. 2021년 겨울철대비 상수도시설물 점검계획(본부) 1부.

2. 시설물 점검 결과(양식) 1부.

3. 순찰 점검표(시설 및 기전) 1부.

4. 시설물 점검대상(강서수도) 1부.  끝.