문서번호	총무과-8370
결재일자	2021. 10. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	서울시립과학관장
양희원		정헌주	10/21 이정규
협조	주무관		허용석
	주무관		김종경

2021년 서울시립과학관

하반기 시설물 정기안전점검 실시 계획

2021. 10.

서울시립과학관

총무과

2021년 서울시립과학관

하반기 시설물 정기안전점검 실시 계획

서울시립과학관 시설물에 대해 ‘21년 하반기 정기안전점검을 실시하여 재난 및 재해를 예방하고 과학관 방문 관람객들에게 안전한 관람환경을 조성하고자 함.

□ 추진근거

□  시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 , 재난 및 안전관리 기본법

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시), 동법 시행령 제8조(안전점검의 실시)

□  서울시 안전총괄실 시설안전과–1408(2021.1.28.)호

- 시설물안전특별법 대상시설물 주요 의무사항 이행

□ 추진방향

□  2021년 하반기 시설물 정기안전점검은 각 분야별 체크리스트에 의해 점검

□  정기 안전관리 책임관리자는 점검반을 편성하여 효과적으로 관리되도록 추진

□ 시설물 현황

□  건축물현황 : 지하1층~지상3층, 총 연면적 12,376.42㎡

□  대지현황

대지 현황	대지면적	조경현황
		조경면적	교목	관목	잔디
	25,875.6㎡	15,067.53㎡ (대지면적대비 : 58.23%)	948주	33,033주	4,547㎡

□  부대설비 현황 : 기계설비, 전기설비, 통신설비, 소방설비

분야	주요설비
기계설비	냉온수기 2대, 공조기 6대, 온수보일러, 팬코일유닛 38대, 지열설비, 승강기 등
전기설비	수배전반 1식, 발전기 1대, MCC 및 분전반 1식, UPS 1set, 태양광발전기 등
소방설비	소화기, 청정소화기, 스프링클러, 제연설비 등
통신설비	교환설비, 방송설비, CCTV설비, 출입통제시스템, 주차관제설비 등

□ 추진계획

□  추진기간 : 2021. 11. 1~ 11. 30

※ 자체점검기간 : 2021. 11. 1 ~ 11. 12

외부전문기관 용역기간 : 2021. 11. 1~ 11. 30(30일간)

□  점검팀 편성

- 총괄팀장 : 총무과장

- 점검팀원 : 청사관리 담당자(건축·토목, 전기, 기계 등), 공무직(시설정비원)

□  점검방법

- 점검분야 : 건축·토목, 전기, 기계, 소방분야 등

- 점검방법

· 건축분야 전문안전기관 의뢰 외부전문가와 담당자(건축분야) 현장점검 및 보고서 작성

· 건축·토목, 전기, 기계, 소방분야 등 점검체크리스트에 의하여 각 분야별 담당자 및 공무직 직원이 자체점검 실시하고 결과보고서 작성(붙임)

□ 소요예산(용역비) : 1,100천원

· 예산과목 : 과학기술진흥, 과학관운영활성화, 과학관시설유지관리, 공공운영비(201-02)

□ 분야별 중점 점검사항

□ 건축·토목분야

- 지반상태, 균열상태, 변형상태, 구조체 노후화 등

- 지붕, 옥상, 외부, 내부, 창호 등 마감상태

- 손상보수, 설계도서 등 유지관리 상태

- 재난대비 비상구, 피난로, 소방차진입로 관리상태

- 안전난간, 안전표지판 등 안전관리 상태

- 주변 옹벽 손상 및 파손 상태 등

□ 전기분야

- 가공전선 및 지중전선의 맨홀 등 적정성 확인

- 수·배전반 및 변압기, 개폐기등 점검

- 발전기실 비상발전기 및 층별 분전반 점검

- 무대장치, 조명시설 등 안전 여부

- 접지종별 접지여부 및 접지선 열화, 피복손상 여부 확인

- 보호설비 위험표지판 부착 및 시건장치 여부 등

□ 소방분야

- 소화기 또는 자동 확산소화기 상태

- 자동화재 탐지설비 정상 작동상태

- 옥내소화전 및 스프링클러 부식상태

- 피난유도등 및 비상조명등 정상작동상태

- 각 실별 방화문(방화셔터) 정상작동 상태

- 피난탈출구(비상구) 작동상태 및 물품방치 여부 등

□ 가스분야

- 가스계량기 적정 설치 여부

- 가스배관 부식 및 파손여부

- 가스 누출 여부, 보일러 및 온수기, 급배기 작동상태

- 가스용품 관리 및 작동상태, 연소장치 작동상태 등

□ 기계(승강기)분야

- 엘리베이터 검사합격 및 정상작동 여부

- 에스컬레이터 검사합격 및 정상작동 여부 등

□ 점검결과 조치사항

□  경미한 사항은 현장즉시 시정조치

□  긴급을 요하는 사항은 예산반영하여 조치

□  하자보수기간 내 공정의 경우 즉시 시공사에 하자보수 지시

□  주요구조부 이상 발생시 필요시 전문가의 자문을 받아 보수공사 시행

□ 행정사항

□  각 분야별 자체점검 완료 후 점검보고서 작성

□  건축분야 외부전문기관 정기안전점검 완료 후 점검보고서 FMS(시설물유지관리시스템) 등록 조치

붙 임 : 1. 정기안전점검 점검표 및 과업지시서 각1부.

2. 시설물안전점검 주요의무사항 및 법적근거 각1부.

3. 견적서.  끝.