문서번호	총무과-11257
결재일자	2021. 10. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	총무과장
천성욱		신현성	10/25 이영순
협조
	전문관		최수길

서소문본관 흡수식 냉·온수기 세관계획

2021. 10.

서울시립미술관

(총무과)

서소문본관 흡수식 냉·온수기 세관계획

서소문본관 냉·온수기의 효율성을 증대시키고 원활한 기기운영을 위하여 냉·온수기의 세관작업을 실시하여, 시설물 운영에 만전을 기하고자 함.

□ 추진배경

○ 냉·온수기의 열효율성 증대, 성능유지 및 고가장비 수명연장 위하여 세관작업 필요

세  관 : 물이 흐르는 관 속에 낀 물때나 녹 따위를 벗겨 내어 깨끗이 함.

- 냉·온수기 전열관 스케일 제거, 냉각탑 수조 청소 및 정기 점검 필요(연 1회 이상)

□ 추진계획

○ 건    명 : 서소문본관 흡수식 냉·온수기 세관

○ 대     상 : 흡수식 냉·온수기 2대

※냉동능력 250USRT, 난방능력 665,300Kcal/h, 제조연월 : 2019.10.

USRT : 32℉의 순수한 물 1ton을 24시간 동안에 32℉의 얼음으로 만드는데 필요한 열량

Kcal/h : 표준대기압 하에서 시간당 순수한 물 1kg을 1℃ 높이는데 필요한 열에너지의 양

○ 정비기간 : 10일 이내

○ 추진방법 : 전문업체를 지정하여 추진(일상경비)

****************************************************

□ 소요예산 : 9,690천원(부가세 포함)

○ 산출내역 : 세부내역 견적서(붙임1) 참조

○ 지출방법 : 세관완료 후 업체 청구에 의거 지출

○ 예산과목 : 시립미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

붙임 : 1. 견적서 및 타견적서 각 1부.

2. 사업자등록증 1부.  끝.

참  고

서소문본관 흡수식 냉‧온수기 사진