투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	우백건설 주식회사 대표 김선평
(경유)
제 목	2021년 중랑물재생센터 차집관로 준설공사 1차 작업지시

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사와 공사계약 체결하여 시행중인 『2021년 중랑물재생센터 차집관로 준설공사(연간단가)』와 관련 센터 유입동 및 행당노선의 준설작업을 아래와 같이 변경 작업지시 하오니 작업기일내 완료하여 주시고 공사 전·중·후사진이 첨부된 작업완료 보고서를 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 지시일자 : 2021. 10. 28.

○ 작업기간 : 2021. 10. 29. ~ 12. 15.

○ 작업위치 : 청계노선, 유입동 초침 및 침사지

○ 작업개요

구분	위 치	규격	추정퇴적량	준설방법	비고
1	센터내 유입동 #3,4유입동 초침 전계열	침전지	1,500	인력, 흡입준설	A계열 4개지, C계열4개지, E계열8개지,
2	센터내 유입동 #4유입동 침사지	침사지	500	인력, 흡입준설	4처리장 1개지
3	광진구 한강변	침사지	500	인력, 흡입준설	펌프장 현장여건반영
4	청계천 좌안 단면보수공사구간	차집관로	400	버켓 흡입준설	청계천 단면보수공사구간
5	백운동천및 센터앞 청계천	차집관로	200	버켓 흡입준설

※ 작업지시 물량은 예정물량으로 작업완료후 정산처리함.

○ 기타사항

- 시방서(일반시방서 및 공사계약조건)의 제규정 준수

- 현장과 도로의 차량 진출입시 교통안전요원 배치하고 차랑이 천변에서 이동시 안전요원동행으로 특히 시민통행 관련하여 안전사고에 만전을 기할것

- 안전표지판(현수막, 공사 안내간판, 입간판)등을 설치 홍보 및 사고예방에 만전을 기하시고, 특히 준설작업구에는 안전휀스를 설치하여 외부인 출입 통제

- 준설토 반출시 사전 현장감독원의 승인을 득한 후 반출

- 준설토에 함유된 오수가 도로에 유출되지 않도록 바닥에 비닐등을  깔아 오수를 배수로내로 흐르도록 유도하여 오염방지 철저

- 준설차량 이동도로는 수시점검 및 운반낙하물 발생으로 인한 보행자의 통행이나 안전사고가 생기지 않도록 유의하여 운반할 것이며 물청소를 실시

- 준설토 야적시 부직포 설치등으로 악취가 발생하지 않도록 할 것이며 악취발생 축소를 위하여 탈취제 등을 살포

- 차집관로내 작업전 산소농도측정 및 배풍기를 이용한 환기후 작업

붙임  제1차 작업지시서 1부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	송진수		시설보수과장	10/28 임준빈
협조자
시행	시설보수과-9274	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2687	/전송	02-2211-2579	/	jinsoo@seoul.go.kr	/	대시민공개