문서번호	환경정책과-14259
결재일자	2020. 10. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경분쟁조정팀장	환경정책과장
김리라	이경옥	10/08 이동률

고려대학교 구로병원 외래센터동 신축사업

환경보전방안검토서 검토계획

2020. 10.

환경정책과

고려대학교 구로병원 외래센터동 신축사업

환경보전방안검토서 검토계획

구로구 구로동 80번지, 80-24번지 일원「고려대학교 구로병원 외래센터동 신축사업」환경보전방안검토서 검토계획을 수립 시행하고자 함

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 고려대학교 구로병원 외래센터동 신축사업

○ 위    치 : 구로구 구로동 80번지, 80-24번지 일원

○ 사 업 자 : 학교법인 고려중앙학원

○ 사업면적 : 5,854.30㎡(전체 연면적 119,716.22㎡)

○ 건축계획(외래센터동) ※ 변경사항 없음

구 분	내 용
대지면적	7,838.93㎡
건축면적	2,313.01㎡
연 면 적	28,258.65㎡ (지상층 11,153.16㎡, 지하층 17,015.49㎡)
주차대수	계획 333대(법정 141대)
건축규모	지하 6층/지상 6층
최고높이	35.1m 이하
지역,지구	도시지역, 제3종 일반주거지역, 중심지미관지구, 종합의료시설
용 도	의료시설(종합병원)

□ 추진경위

○ 2020.03.24. : 환경영향평가 협의 완료(서울시 환경정책과-4790)

○ 2020.03.25. : 건축허가(증축) 처리

○ 2020.05.    : 착공 통보서 제출

.

○ 2020.09.21. : 환경보전방안검토서 접수

□ 주요 변경내용

○ 소음자동측정망 외부소음센서 설치계획 변경

- 당초 소음자동측정망의 외부소음센서는 인근 정온시설에 설치하는 것으로 계획하였으나, 주택 소유주의 반대로 가설방음판넬 상단 내·외부 방향으로 변경

당초(평가시)	금회

○ 비계 설치계획 변경

- 당초 일반검진센터, 단독주택 지점 인근에 비계를 설치토록 계획하였으나, 일조권 확보 및 안정상의 이유로 설치 반대 민원이 있어 비계 설치 제외

- 금회 일반검진센터에 비산방진막 등을 추가로 설치하고, 단독주택에는 가설방음판넬에 스프링클러를 설치하여 비산먼지로 인한 영향을 최소화 할 계획임

□ 검토계획

********************************************

**************************************

*************************

********************

**	******	****	****	***
*	***	*****	***	********
*		***********	***	********
*		*****	***	*
*	****	*********	***	********
*		*********	***	*
*		*****	***	*

□ 향후계획

○ 심의위원 및 관련부서 검토결과 승인기관(구로구 건축과) 통보

붙 임  1. 검토의견 양식 1부.

2. 환경보전방안검토서 1부(대용량인 관계로 별첨). 끝.