문서번호	시설보수과-4095
결재일자	2021. 10. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
최선보		代주영진	10/29 代박종윤
협 조

최종보고회 및 자문회의 결과보고

〔서울교외 4개소 정밀안전점검용역〕

2021. 10.

강서도로사업소

시설보수과

용역 최종보고회 및 자문회의 개최결과 보고

금년 용역 시행 중인『서울교외 4개소 정밀안전점검용역』에 대한 최종보고회 및 자문회의 개최 결과를 보고 드림

Ⅰ				회의개요

일  시 : 2021. 10. 25(월) 13:30~15:30

장  소 : 강서도로사업소 시설보수과

참석자 : 총 10명

○ 사업소(2명) : 시설보수과장, 담당자

○ 용역사(2명) : 사업책임기술자 외 2

○ 자문의원(5명) : 외부3, 내부2

- 바우컨설탄트(주) 부사장 김태흥

- 백산엔지니어링(주) 대표 박훈규

- ㈜다인 대표 양승이

- 도로시설과 시설기획팀장 박주완, 남부도로사업소 시설보수과장 김준섭

※ 자문은 COVID-19로 인한여 비대면 서면보고 및 자문실시

		◀ 최종보고회 및 자문회의

최종보고회 대상 용역

용 역 명	용역기간	용 역 사	사업책임기술자
서울교외 4개소 정밀안전점검용역	2021.4.5~ 12.31	(주)한국국토안전연구원	김기철

Ⅱ				용역 보고내용

중간보고회 지적사항 조치사항 보고

현장 외관조사 결과에 따른 주요 손상내용 및 원인 보고

재료시험결과 및 상태평가 결과 보고

대상시설물 상태평가 결과 보고(교량 2, 고가차도 2, 지하차도 1개소)

보수·보강 및 유지관리 방안 보고

Ⅲ				회의결과 주요내용

주요내용

○ 공통사항으로 보고서 작성시 법정 안전점검 세부지침 양식을 준용하여 작성

○ 토목시설물의 손상원인은 시설물의 부재별로 다를 수 있어 시설물 손상 및 손상원인을 시설물 부재별로 정리하여 보고서 수록 필요

○ 서울교 이상거동에 대한 금회 측정,조사,분석 결과는 매 점검, 진단시 동일 위치,방법으로 측정관리될 수 있도록 존치관리될 수 있도록 유지과리 방안 제시

○ 고척교, 오목교서측지하차도에 대해 금회 조사된 손상 중 하자보수가 필요한 손상은 구분하여 별도 제시 필요

○ 개봉철고가 및 개봉고가차도는 성능개선공사로 상부구조 교체 및 교각 등  보강 중으로 금회 조사된 손상 부분에 대해 성능개선공사와 연계하여 보수시기 결정 및 유지관리 하는 방안을 검토하기 바람

○ 자문 위원별 검토(요구)의견에 대해 세부 조치방안을 제시할 것.

외부전문가 자문 의견서 : #별첨

Ⅳ				조치계획 및 향후계획

최종보고회 시 보완 및 지적 사항 용역사 통보 조치

용역준공     : ’21.12월

붙임  자문의견서 각 1부.  끝.