문서번호	교량안전과-16430
결재일자	2021. 11. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
송영배		강천수	11/01 조현석
협 조
	교량기획팀장			박동욱
	교량관리팀장			박찬규
	특수교량팀장			김귀용
	강북일반교량팀장			代김태형
	강남일반교량팀장			조성만
	기술점검팀장			위성환

「`21년 하반기 서강대교」

집중점검(과단위) 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 11.

안전총괄실

(교량안전과)

「`21년 하반기 서강대교」

집중점검(과단위) 계획

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2021년 교량시설물 안전점검 추진계획에 따라 서강대교 하반기 집중점검을 실시하고자 함.

□ 시설물 현황

Steel Plate Girder 구간			Steel Box 구간
구조 형식	상부	강판형교(Steel Plate Girder)	구조 형식	상부	강상형교(Steel Box Girder)
	하부	분리형 라멘식(π형-2주식)		하부	라멘식(π형-2주식, 3주식)
제원	연장	강판형교(Steel Plate Girder)구간 접속교 4경간 : 106 m	제원	연장	강상형교(Steel Box Girder) 구간 접속교 7경간:280m, 본교 3경간:130m
	교폭	B = 29.5m		폭원	B = 29.5m(접속교), 49m(본교)
Nielsen Arch구간			PSC 상자형 구간
구조 형식	상부	강판형교(Steel Plate Girder)	구조 형식	상부	PSC 상자형교(Pc Box)
	하부	라멘식(π형-2주식)		하부	라멘식(π형-2주식), 구주식
제원	연장	Nielsen Arch 구간 본교 1경간 : 150 m	제원	연장	PSC 상자형교(Pc Box) 구간 본교 18경간 : 1,040 m
	폭원	B = 34m		폭원	B = 29m

□ 위치도 및 현황사진

위 치 도	현 황 사 진

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2021.11.19.(금) 14:00~17:30

○ 점검대상 : 서강대교 전 구간

○ 점 검 자 : 총 27명

- 내부점검자 : 교량안전과장 외 25명(7팀)

- 외부전문가 : ***********

□ 추진일정

○ 14:00           : 시청출발

○ 14:30           : 현장 집결 (서강대교 남단 한강공원 주차장)

○ 14:30 ～ 14:40 : 시설물 현황 및 점검동선 등 설명

- 교량의 특성 및 점검구간

- 교량 유지관리 연혁 및 보수이력

- 점검시 유의사항 등

○ 14:40 ～ 17:30 : 시설물 점검 실시

○ 17:30 ～ 17:40 : 집결지 도착 및 출발

□ 팀별 점검구간(※ 점검구간 위치도 참조)

점 검 팀	점 검 구 간
교량기획팀	PSC교 상류 P9~A2 상부
2. 교량관리팀	PSC교 하류 P9~A2 상‧하부 (PSC 박스 내부 포함)
3. 특수교량팀	닐센아치 상류 P8~P9 상‧하부 (아치 내부 포함)
4. 강구조교량팀	닐센아치 하류 P8~P9 상‧하부 (아치 내부 포함)
5. 강남일반교량팀	A,B램프 상‧하부(박스 내부 포함)
6. 강북일반교량팀	접속교 A1~P8 상‧하부
7. 기술점검팀	PSC교 상류 P9~A2 하부 (PSC 박스 내부 포함)

□ 준비사항

○ 차    량 : 점검 순찰차 이용

○ 개인용구 : 안전모, 안전화, 안전배낭 등

○ 점검도구 : 팀별 지참

□ 점검결과 조치계획

○ 점검결과 단순 지적사항은 `21년 한강교량 일상유지보수공사로 정비

○ 구조적 손상 등 시간을 요하는 사항은 보수·보강 계획 수립후 시행

□ 행정사항

○ 팀별 점검결과는 담당팀장 결재 후 강구조교량팀으로 제출

○ 강구조교량팀 점검결과 총괄 보고 및 지적사항 조치

○ 외부전문가 점검수당 20만원 지급

○ 집중점검 후 간식비 지급 : 150,000원

붙임  1. 팀별 점검동선 및 집결지 위치도 1부

2. 서강대교 종평면도 1부.

3. 주요 점검사항 및 점검양식 1부.

4. 외부전문가 자문의견서 양식 1부.  끝.