문서번호	방재시설부-13991
결재일자	2021. 11. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
김재건		손창익	11/04 박홍봉
협조

-반포천 유역 분리터널 건설공사(3차)-

예비준공검사 시행계획 보고

2021.11.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

- 반포천 유역 분리터널 건설공사(3차) -

예비준공검사 시행계획 보고

「반포천 유역 분리터널 건설공사」의 3차분 준공기간이 도래하여 예비준공검사 시행계획을 보고드림

□ 관련근거

○ 건설기술진흥법 시행령 제78조 (준공)

○ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제104조 (준공검사 등의 절차)

○ 반포사관 2021-290호(2021.11.03.) : 예비준공검사 요청

□ 공사개요

○ 위    치 : 서초구 법원로10 ~ 사평대로240 일원

○ 공사규모 : 유역분리터널 (직경 7.1m, 연장 1,162m)

- 터널구간 : 944m(TBM 894m, NATM 50m)

- BOX구간 : 218m(유입부 98m, 유출부 120m)

○ 공사기간 : '18.2.1.~'22.7.31. (3차 : '20.4.1.~ '21.11.30.)

○ 도 급 비 : 45,044백만원 (3차 : 20,157백만원)

○ 시공사/사업관리 : ㈜호반산업외 1개사/㈜도화ENG 외 2개사

□ 예비준공검사 개요

○ 일    시 : 2021.11.16.(화) 14:30~

○ 장    소 : 반포천 유역 분리터널 건설공사 현장

○ 참 여 자

- 검사자 : 공사관리관외 2인

- 입회자 : 책임건설사업관리기술인, 현장대리인 등

○ 준비사항(책임건설사업관리기술자) : 정산 설계도서, 준공 체크리스트

○ 예비준공검사 내용

- 준공 기한 내 준공가능 여부 및 미진 사항의 사전 보완

- 책임기술자가 확인한 정산설계도서, 준공체크리스트 등에 의한 검사

- 검사내용은 준공검사에 준하여 철저하게 시행

⦁ 준공된 공사가 설계서대로 시공되었는지 여부

⦁ 공사 시공시의 건설사업관리단에 비치된 제기록에 대한 검토

⦁ 지하 또는 기초부분의 시공확인과 주요 시공과정을 촬영한 사진 확인

⦁ 품질시험·검사 성과 총괄표 내용

⦁ 폐품 또는 발생물의 유무 및 처리의 적정성 여부

⦁ 책임건설사업관리기술자가 제출한 품질시험 검사 검토서 내용

⦁ 제반 설비의 제거 및 원상복구 정리상황

⦁ 기타 검사자가 인정하는 사항

※ 검사자는 시공된 부분이 시공 후 매몰되어 사후 검사가 곤란한 부분에 대하여는 건설사업관리조서와 사전검사 등을 근거로 시행

□ 향후계획

○ 예비 준공검사 후 보완사항은 시공자에게 보완 지시하고, 준공검사 시 확인할 수 있도록 건설사업관리단에게 검사결과 통보

○ 시공자는 예비준공검사의 지적사항 등을 완전히 보완한 후 책임 건설사업관리기술자의 확인을 받은 후 준공 검사원 제출

붙임 : 예비준공검사 수행계획보고 1부.  끝.