문서번호	안전조사과-10016
결재일자	2021. 11. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		안전조사과장		상수도사업본부부본부장
한현철		홍영전		11/08 구아미
협 조
	생산관리과장				신근호
	시설과장				이승우

2021년 여름철 풍수해 안전대책 결과보고

2021. 11.

상수도사업본부

(안전조사과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2021년 여름철 풍수해 안전대책 결과보고

2021년 풍수해 안전대책 기간 중 상수도 공사장․시설물에 대한 안전점검 및 안전강화 활동의 추진실적을 보고 드림

1		2021년 기상특성

□ 강수현황 (10.15일 기준)

○ 짧은 장마(7.3~19, 17일)로 중부지방 강수량이 적고 태풍 영향 없음

- 총 강수량은 1,115㎜(평년 1,343.1㎜, 대비 83%) ※수방기간 : 806.3㎜

월 별	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
강수량	1,115	18.9	7.1	110.9	124.1	183.1	104.6	168.3	211.2	131.0	56.3

○ 3~5월은 평년보다 강우량이 많았으나, 6~9월은 적었음

< 년도별 강수량>	< 2021년 월별 강수량>

○ 집중호우 및 강풍 등으로 호우특보 15회 발효(´20년 24회)

- 단계 발령사항 : 호우주의보 11회, 강풍주의보 4회

※ 돌발성 집중호우(30㎜/hr이상) 11회 발생

□ 태풍현황

○ 총 19개 태풍 중 3개 한반도 영향 (평균 25.6개 발생/ 3.1개 영향)

- 제9호 ‘루핏’, 제12호 ‘오마이스’, 제 14호 ‘찬투’ 발생 → 서울·경기지역 영향 없음

2		풍수해 대책 상황실 운영 현황

□ 상황실 구성체계

○ 본부장, 부본부장, 상황실장, 단계별 4개 실무반으로 구성

○ 대규모 재해 발생시 서울시 재난안전대책본부와 연계

○ 신속한 현장 지휘를 위해 현장 지휘소 구성

						본부장 (상수도사업본부장)
						통제관 (상수도사업본부 부본부장)
												상황총괄실
												∘재난안전대책본부 운영 ∘기상정보(특보) 전파 ∘매시간 강우량, 방류량 등 자료수집 분석 ∘운영기간 중 상황보고 및 기록관리
행정지원반				현장복구반					급수대책반					현장지원반
∘공무원 비상소집, 특근명령 ∘본부, 사업소, 정수장 근무상태 점검 ∘소방서 및 유관기관 지원현황 ∘각종 보도자료 작성 배포 ∘재난수습을 위한 보도지원				∘시설물 등 피해지역 조사 ∘사고지역 조사 및 지휘 ∘상황접수·처리 및 전파 ∘시설물 신속 복구 ∘사업소가용복구장비 동원					∘위험시 대피 및 주민통제 ∘급수공급계통 시설 점검 ∘비상급수대책 점검 ∘사고 현장주변 안전시설 설치 ∘생활급수지원					∘정수장 생산량 조정 및 통제 ∘재난현장 인명구조·구호 ∘재난현장 환경정비 ∘재난현장 에너지 복구 ∘의료․ 방역, 구조, 구급

※ 상황실장 : 1단계(주간 과장, 야간 당직사령), 2단계(주․야간 과장), 3단계(주․야간 부장)

□ 풍수해 대책 상황실 설치 운영

○ 운영기간 : 2021. 5. 15. ~ 10. 15.(5개월)

○ 24시간 상황실 운영 : 기상 상황에 따라 3단계 근무

○ 강우일수 : 66일

○ 비상근무 현황 : 총 12회 612명

- 1단계 비상근무 12회 발령 (본부 3명, 사업소48명)

3		안전점검 및 조치실적

□ 상수도 시설물 : 387개소(취수장 4, 정수장 6, 배수지 등 377)

배수지(개소)			아리수올림터(개소)			노출상수도관(개소)
소계	지역	1,2차	소계	유·무인	증압	소계	현수관로	지하철 공사장	공동구
101	31	70	217	65	152	69 (45.5㎞)	54 (9.8㎞)	7 (3.3㎞)	8 (32.4㎞)

□ 점검결과 : 지적사항 207건 (조치완료 203, 조치 중 4)

○ 총괄

구분	기간	주관부서	지적사항	조치현황		비고
				조치완료	조치 중
특별점검	2021.5.~6.	본부 생산관리과,시설과	88건	87건	1건	위원회 공통 요구자료(19번) 제출
정기점검	2021.7.~10.	관할 사업소 및 정수센터	119건	116건	3건

○ 특별점검

기관명	지적사항	조치완료	조치중
총계	88	87	1
중부수도사업소	배수지 시설물 적치 등 15건	15	-
서부수도사업소	배수지 콘크리트 구조물 파손 등 8건	8	-
동부수도사업소	배수지 관람실 균열 및 백태 등 6건	6	-
북부수도사업소	배수지 토사 및 낙엽적치 등 5건	5	-
강서수도사업소	배수지 출입문 타일 탈락 등 6건	6
남부수도사업소	배수지 태양판 및 물고임 등 12건	11	1
강남수도사업소	배수지 환기구 손상 및 녹발생 등 13건	13	-
강동수도사업소	지적사항 없음	-	-
광암아리수정수센터	여과지 3계열 출입구 파손 등 4건	4	-
구의아리수정수센터	약품탱크 트렌치 낙엽 적치 등 4건	4	-
뚝도아리수정수센터	활성탄 흡기구 방충만 이물질 퇴적 등 4건	4	-
영등포아리수정수센터	빗물받이 벽체 파손 등 3건	3	-
암사아리수정수센터	취수장 사면 동공 발생 등 4건	4	-
강북아리수정수센터	약품탱크 퇴수배관 파손 등 4건	4	-
서울물연구원	지적사항 없음	-	-
수도자재관리센터	지적사항 없음	-	-

※ 남부수도사업소 남현2배수지 난간 미설치 1건 11월 항청소 시기에 맞춰 조치예정

○ 정기점검

기관명	지적사항	조치완료	조치중
총계	119	116	3
중부수도사업소	배수지 바닥타일 및 퇴수관 막힘 등 24건	24	-
서부수도사업소	배수지 유입부 방무목 노후 등 17건	16	1
동부수도사업소	배수지 주변 보도침하 등 10건	10	-
북부수도사업소	배수지 관랑실 입구 콘크리트 파손 등 10건	10	-
강서수도사업소	배수지 바닥청소 불량 등 5건	4	1
남부수도사업소	지적사항 없음	-	-
강남수도사업소	배수지 관랑실 벽면 누수발생 등 14건	13	1
강동수도사업소	배수지 자동제어반 소화기 불량 등 4건	4	-
광암아리수정수센터	여과지 출입구 전실 파손 등 3건	3	-
구의아리수정수센터	1여과지 방향 배수로 침하 등 11건	11	-
뚝도아리수정수센터	중계폄프장 남측 빗물받이 주변 침하 등 6건	6	-
영등포아리수정수센터	취수장 바닥보수 필요 등 6건	6	-
암사아리수정수센터	취수장 올림픽대로 사면 동공 발생 등 4건	4	-
강북아리수정수센터	취수장 출입구 배수로 토사 적치 등 5건	5	-
서울물연구원	지적사항 없음	-	-
수도자재관리센터	지적사항 없음	-	-

※ 서부수도사업소 증산배수지 항입구계단 콘크리트 박락 1건 11월 항청소와 연계 조치 예정

강서수도사업소 노출상수도관 접합부 미세누수 1건 11월 중순 조치 예정

강남수도사업소 서초배수지 관랑실 벽면 누수발생 1건 안전진단용역 시행 중

4		풍수해 안전대책 총평

□ 기관별(수도사업소,정수센터) 안전점검 및 안전관리 활동 대체로 양호

○ 여름철 풍수해 기간 중 정기 및 특별 점검을 통한 취약지역 예찰활동 및 재해 예방활동 실시

○ 안전의 날 행사 등을 통해 위험지역을 확인하여 자체현장점검 및 조치

○ 근로자 교육 등을 통한 안전사고 방지 기여

□ 호우 특보시마다 신속한 대응체계 확립

○ 풍수해 재난정보(기상특보, 대처요령) 상수도재난안전밴드(SNS) 실시간 전파

○ 비상발령시 피해 발생하지 않도록 사전조치와 근무자 응소 및 정위치 근무 등 상황유지 철저

○ 풍수해 안전유의, 비상근무체제 가동 등 총 37회 전파

붙임  1. 2021년 풍수해기간 안전점검 실시현황 1부.

2. 2021년 풍수해 상황일지 1부.  끝.