	종로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방대상물 연결송수관 설비 활용성 강화 계획(특수시책)

1. 관련문서

가. 본부 현장대응단-10335(2021.7.7.)호『2021년 하반기 재난대응 역량향상 평가계획』

나. 예방과-15615(2021.11.2.)호『2021년 겨울철 소방안전대책 알림』

2. 관내 소방대상물에 설치된 연결송수관설비(방수기구함)의 활용성을 강화하여 대형화재 방지 및 인명피해를 저감하고자 하니, 각 부서는 시행에 철저를 기하여 주기시 바랍니다.

가. 기    간: 2021. 11월 ~ 12월

나. 대    상: 관내 연결송수관설비 설치 대상(고위험 대상물 중점 실시)

다. 추진부서: 현장대응단 및 각 119안전센터

라. 추진내용

1) 방수기구함 정비 및 관계인 교육

- 수관적재 방법 등 현지시정(한겹말이 ⇒ 접은 소방호스)

- 관리 실태 확인 및 교육 실시, 안내문 배포

2) 소방정책제안(서울시 행정포털), 화재안전기준* 개정(소방청) 의견 제출

* 연결송수관설비의 화재안전기준(NFSC 502) 제7조(방수기구함)

- 방수기구함 내 접은 소방호스(또는 두겹말이) 적재 의무화 등

3) 소방대원의 건물 내 소화설비 활용 및 위치 숙달 강화

붙 임  1. 소방대상물 연결송수관 설비 활용성 강화 계획 1부.

2. 연결송수관설비 정비 안내문 1부.  끝.

	종로소방서장
수신자	각 과 및 119안전센터
조사관	이병은		지휘3팀장	명노선		현장대응단장	이용관		소방서장	11/08 현진수
협조자
시행	현장대응단-7812	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 현장대응단 지휘팀 (수송동)	/
전화	02-722-0119	/전송	02-735-3119	/	43197@seoul.go.kr	/	부분공개(5)