문서번호	행정관리과-12189
결재일자	2021. 11. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	행정관리과장
박택진	박소현	11/09 신경숙
협 조

병물아리수 팔레트 포장기 인버터 수리 계획

2021. 11.

영등포아리수정수센터

(행정관리과)

병물아리수 팔레트 포장기 인버터 수리 계획

병물아리수 팔레트 포장기의 포장 속도를 조절하는 인버터가 고장으로 인해 병물아리수 포장에 차질이 발생하므로 아래와 같이 수리하여 원활하게 병물아리수를 생산하고자 합니다.

▢ 설비현황

○ 팔레트 포장기

- 적재를 완료한 팔레트 위의 병물아리수가 추락하거나 오염되지 않도록 스트레치 랩(STRATCH WRAP)으로 측면을 둘러싸는 기계

○ 장비사양

구분	주요구성	세부규격
1	MAIN FRAME / DRIVE PART	- MAST 높이 : 2,000mm - 재질 : MILD STEEL 사각 파이프 - 위치감지 : 근접 센서 - 구동 MOTOR : 기어드 모터, 1.5kW
2	헤드 상승 / 하강 PART	- 상승 / 하강 속도 : 0~5M/MIN(인버터 조절)
3	FILM 공급 헤드 PART	- FILM 폭 : 500mm - FILM STRETCH 비율 : 0~300%
4	FILM CLAMP PART	- 가위형, 공압 실린더(TPC)작동, 수동 또는 자동
5	FILM 절단 및 BRUSH PART	- FILM 절단 : 기계식 칼날 방식, 공압 실린더(TPC) 작동

▢ 고장개요

○ 점검기기 : A라인 병물아리수 팔레트 포장기 × 1대

○ 점 검 자 : 공업9급 박택진, 공무직 안용택, 이재근, 이상훈

○ 고장사항 : 팔레트 포장기의 속도를 제어하는 인버터중 턴테이블 인버터가 고장으로인해 전원이 인가되지 않음

A라인 팔레트 포장기 인버터 고장	인버터 제품 규격

▢ 수리계획

○ 건    명 : 병물아리수 팔레트 포장기 날인기 수리

○ 조치계획 : 팔레트 포장기 인버터 교체 및 파라미터 재설정

※파라미터 값은 저장된 값이 없어 현장에 맞게 조정

○ 수리내역 : 붙임 ‘산출기초조사서’ 참고

○ 소요예산 : *****************

○ 수리업체

**************************************

******************************

***********************************************************

○ 지출방법 : 전자세금계산서에 의거 채주 계좌에 입금 조치

************************************

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비,

수선유지비(병물 아리수 공급)

붙임  1. 산출기초조사서 1부

2. 견적서 2부.  끝.