문서번호	운영과-13068
결재일자	2021. 11. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
★주무관		운영과장
도형철		11/11 최영효
협 조

농축기동 흡착탑 탈황제 및 활성탄 교체 납품량 확인보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 11.

중 랑 물 재 생 센 터

(운 영 과)

농축기동 흡착탑 탈황제 및 활성탄 교체 납품량 확인보고

품    명: 농축기동 흡착탑 탈황제 및 활성탄 교체

납 품 자: ************

구 매 량

- 탈황제: 9.4㎥, 활성탄: 4.7㎥

납품일자: 2021. 10. 22.

납품중량                                           (단위 : kg)

품 명	차량번호	계근전표	계근일시	계 근 량
				총 중량	공차중량	적재 계근중량
탈황제 (1차분)	서울88바1674	000054	2021.10.22 - 계근시간 : 09:12 - 공차시간 : 09:44	12,360	5,640	6,720
활성탄 (1차분)	83너3140	000057	2021.10.22 - 계근시간 : 09:28 - 공차시간 : 10:00	4,380	1,860	2,520
탈황제 (2차분)	82오5068	000041	2021.11.11 - 계근시간 : 11:11 - 공차시간 : 11:14	2,810	1,960	850

탈황제 납품량 확인: 납품량이 6,720㎥으로 발주량 9.4㎥ 보다             초과되어 적정함

- 1차분 탈황제 납품량(㎥): (적재 계근중량 – 포장중량) ÷ 충진비중(㎏/ℓ)

= ( 6,720㎏ - 12.8㎏ ) ÷  0.77(㎏/ℓ) = 8,710ℓ

= 8,710㎥

※ 포장중량: 200g(공포무게) × 9포(갯수)+50g(공포무게)×10포(갯수)+빠레트(갯수)×1ea

= 1.8kg + 약 1kg + 10kg = 12.8kg

- 납품 확인량 = 발주량 ≤ 납품량

= 8,710㎥

- 2차분 탈황제 납품량(㎥): (적재 계근중량 – 포장중량) ÷ 충진비중(㎏/ℓ)

= (850㎏ - 1㎏ ) ÷  0.77(㎏/ℓ) = 1,102ℓ

=  8,710 + 1,102

(1차분) + (2차분)

= 9,4㎥ ≤ 9,812㎥ (초과)

※ 포장중량: 200g(공포무게) × 2포(갯수)

= 내 1kg

활성탄 납품량 확인: 납품량이 2,520㎥으로 발주량 4.7㎥ 보다          초과되어 적정함

- 활성탄 납품량(㎥): (적제 계근중량 – 포장중량) ÷ 충진비중(㎏/ℓ)

= ( 2,520㎏ - 11.4㎏ ) ÷  0.40(㎏/ℓ) =  6,271ℓ

= 6.271㎥

※ 포장중량: 200g(공포무게) × 4포(갯수)+50g(공포무게)×12포(갯수)+빠레트(갯수)×1ea

= 약 0.8kg + 약 0.6kg + 10kg = 11.4kg

- 납품 확인량 = 발주량 ≤ 납품량

= 4.7㎥ ≤ 6.271㎥ (초과)

붙임 1. 계근전표 1부.

2. 탈황제 제품 검사성적서 1부.

3. 활성탄 제품 검사성적서 1부.

4. 입고 및 계근 사진철 1부.  끝.