출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장			결재
이경천		代권상훈	11/12 추경민
협 조

명에 의하여 ************************* 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021 .   11.    12.

보 고 자 :   *****************

보       고       내       용

일 시

2021.  11.  11.(목) 10:30 ~ 14:00

건 명

누수감액신청 현장점검 보고서(화곡동 348-53)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지	비고
*********	***	**	*	**	*********	****

2. 검침자료

No	납기년월	업종	당월
			코드	지침	사용량
1	2021-10-31	30	10	2,683	781
2	2021-08-31	30	10	1,902	141
3	2021-06-30	30	10	1,761	130
4	2021-04-30	30	10	1,631	107
5	2021-02-28	30	10	1,524	210
6	2020-12-31	30	10	1,314	56
7	2020-10-31	30	10	1,258	52
8	2020-08-31	30	10	1,206	68
9	2020-06-30	30	10	1,138	50
10	2020-04-30	30	10	1,088	51
11	2020-03-31	30	10	19,863	109

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 대지184㎡ 연면적367㎡의 지상5층 상가 및 주택수전중 일반용수전의 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 격증안내로 누수탐지 결과 계량기함 옆 연결 부속의 누수을 확인하고 21.11.04. 마당 굴착 후 연결 부속을 교체하는 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수전 1년간 사용량의 2개월 (정상)평균사용량이 116㎥이나, 21. 10월납기분 781㎥ 검침량으로, 계량기함 옆 연결 부속 고장로 인한 누수로 검침량이 격증한 것으로 판단됨. ○ 누수전 4개월 평균 정상사용량(135㎥)을 기준량으로 누수감액 처리하고자 합니다.
비 고

〈누수공사 사진〉

마당 계량기 옆 연결부분 교체 공사

따로붙임 : 영수증 1부. 끝.