문서번호	시설관리과-18704
결재일자	2021. 11. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
박찬수	김재영	11/15 김근태

소출수 민원에 따른 조치계획 보고 (방배동 644-2, 보덕사)

2021. 11.

강남수도사업소

시설관리과

소출수 민원에 따른 조치계획 보고

서초구 방배동 644-2번지에 위치한 보덕사로부터 소출수 진정민원이 접수되어 검토 후 조치계획을 다음과 같이 보고합니다.

□ 민원개요

○ 위    치: 방배동 644-2

○ 민 원 인: *************************

○ 접 수 일: 2021.10.12.

○ 건물현황: 사찰(연면적 238.01㎡, 1개동)

○ 급수현황

- 인입관 관경: 20㎜(스폴파이프)

- 개 전 일 자: 2020.3.13.

- 수       계: 방배가압급수구역

- 수       압: 3.0kg/㎠

○ 인입관 관망도(공사 개요 포함)

□ 추진현황

○ ‘20.03.12.  : 보덕사 상수도 공급계획 수립(시설관리과-4915)

○ ‘20.04.30.  : 보덕사 급수공사 완료(D=20~25mm, L=420m)

○ ‘20.12.21.  : 인입선 동결 민원 접수에 따른 조치(동결관로 보온재 및 테이프 설치)

○ ‘21.09.~10.:  소출수로 인한 급수 불편 민원 접수 및 방문

□ 검토의견

○ 현재 급수불편(소출수 현상)문제의 근본적인 해결책은 수도사용자에 책임이 있으며 내부 급수설비 공사를 통해 해결해야함을 재차 안내함에도 불구하고 동일한 반복 민원을 제기하고 있는 상황임.

○ 민원인이 요청한 일부구간 구경확대 공사(D20mm->D25mm, L=150m)를 통해 고지대 사찰의 원활한 급수공급과 시민 불편을 해소코자 하며,

○ 구경확대 공사 이후에도 동일한 문제가 발생할 수 있음을 충분히 설명 하고 이해 확인 후 소출수 발생 등 반복민원을 방지하고자 위 급수공사 우선 시행하고 발생할 수 있는 동일한 문제에 대해 우리 사업소에

일체의 민원제기를 하지 않고 계량기 보호통 이후 급수설비 공사(수용가 귀책)에 있음의 민원합의(동의)서 접수 완료함

□ 조치계획

○ 서초구청으로부터 도로굴착 허가(구거 점용허가) 및 포장복구 등 제반사항 처리 후 우리 사업소와 계약된 연간단가 업체인 ***************에게 작업지시 하고자 함

○ 상수도관 구경확대공사 개요

**********************

****************************

*************

************************************************************

붙임: 1. 진정서 각 1부.

2. 합의서 1부.

3. 공유수면(구거)점용 허가서 1부.  끝.