코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	성동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	겨울철 대비 소방차량 자체점검 계획보고

1. 관련문서

가. 일일 상황보고회 본부장 지시(2021.11.15.) “계절변화에 따른 특수장비 관리 철저 지시”

나. 안전지원과-20365(2021.11.15.) “겨울철 대비 소방차량 자체점검 철저 알림”

2. 기온 급강하와 폭설 등에 대비하여 소방차량 동결우려가 있는 부위의 사전점검을 통해 원활한 현장활동이 될 수 있도록 소방차량 자체점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 점검기간: 2021.11.17.(수) ~ 11.19.(금) / 3일간

나. 점 검 자: 이동정비반(안전책임자 차량관리주임)

다. 점검대상: 소방펌프 탑재차량(펌프차, 물탱크차, 화학차 등)

※ 사다리차(고가, 굴절) 유압유 히팅장치는 10월 전문업체 위탁점검 결과로 갈음

라. 점검내용: 배관 히팅 작동 및 방수구 구리스 주입 상태

☞ 배관히팅 방법: 시동전 히팅(수구 활용) + 출동 중 히팅(DC배관 히팅/탱크~메일밸브 사이)

마. 차량별 점검일정

부서	현장대응단	성수	금호	왕십리
점검일시	2021.11.17.(수)	2021.11.17.(수) 오전	2021.11.17.(수) 오후	2021.11.17.(수) 오후
대상차량	펌프차, 탱크차 화학차, 조연차	펌프차, 탱크차	펌프차, 탱크차	펌프차, 탱크차

3. 행정사항

가. 소방 펌프차 에어솔레노이드밸브 점검 철저

나. 주펌프, 방수구, 소방호스 등에 대한 배수처리 확행

다. 차고 내 보온 및 난방유지로 출동차량 기능 유지

라. 기타 혹한으로 기능에 지장을 줄 수 있는 장비관리 철저

붙임 1. 동절기 한파에 의한 소방차량 관리요령 1부.

2. 겨울철 소방차량 점검 관리방법 1부.  끝.

담당자	박주삼		진압3대장	허은		지휘3팀장	김종원		현장대응단장	11/16 윤석민
협조자	3팀차량관리주임	이병호
시행	현장대응단-7785	(	2021. 11. 16.	)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 (행당동)	/
전화	02-2622-1624	/전송	02-2622-1619	/		/	대시민공개