문서번호	치수과-7314
결재일자	2021. 11. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
황애리		代이성연	11/17 박상보
협 조
	기전설비과장			김상동
	기반시설과장			라철흠

홍수기 후 하천시설물 점검결과 및 조치계획 보고

2021. 11.

홍수기 후 하천시설물 점검결과 및 조치계획 보고

홍수기 후 한강공원 내 하천시설물 및 대형공사장에 대한 안전점검 결과와 향후 조치계획을 보고드림

□ 점검개요

○ 점검기간:(1차) ‘21. 10. 27.~11. 12. /(2차) ‘21.11. 23.~ 12. 13

○ 점검대상: 주요 하천 시설물 및 대형 공사장 등

- 한강제방: 74.7㎞ (좌안 44.3㎞, 우안 30.4㎞)

- 나 들 목: 60개소 (강북 26개소, 강남 34개소)

- 수 중 보: 2개소 (잠실, 신곡)

- 승 강 기: 39개 (전문관리업체 합동점검)

- 보행육교: 14개소,  교량접속시설 : 40개소

- 한강공원 내 진행 중인 대형공사장 : 4개소

☞ 본부(1), 국토교통부(1), 도기본(2)

○ 점검방법: 시설물 유형별 점검표에 의거 현장 육안점검

- 시설물 및 공사장 소관부서 담당자 2인 1개조 합동점검

- ‘21년 하반기 제1,2,3종 시설물 정기 안전점검과 병행하여 점검

- 정밀안전진단 및 정밀안전점검 실시 중인 시설물은 해당용역에서 실시

□ 주요 점검사항

○ 제방․호안․나들목․옹벽 등 하천시설물 상태

○ 수중보․승강기 파손 여부, 안전시설 및 기기류 작동 상태

○ 보행육교․교량접속시설 등 구조물 파손․전기 및 기계설비 작동상태

○ 하천 내 공사장 유수소통 지장물 적치 및 하천시설 훼손 여부

□ 점검결과

○ 총 160개 시설 중 26개소 지적

○ 주요 지적사항 (※점검실적 별첨)

- 나   들   목 : 통행로 기둥 및 벽체 등 일부파손 및 배수구 토사퇴적

- 승   강   기  : 도르래·조명등·케이블 등 노후

- 보 행 육 교  : 강재 녹 발생, 계단 논슬립 등 일부파손

- 교량접속시설: 자전거 경사로 설치, 조류 배설물 제거 등

- 대형 공사장 : 배수로 토사퇴적, 오탁방지망 청소 필요

※ 6개소 지적사항 정비완료

- 승강기 4개소, 대형공사장(천호대교 남단 및 올림픽대교) 2개소 등

→ 도르래·조명등·케이블 등 교체, 배수로 정비 및 오탁방지망 청소 등 완료

□ 조치계획

○ 나 들 목: 마감재 파손, 배수로 정비 등(10개소)

- 접근시설 유지관리 공사(연간단가)에 작업지시(11. 15.)

⇒ 12. 12. 이전 보수 및 정비 완료 예정

○ 보행육교: 녹발생에 의한 부분도장 및 논슬립 보수 등 (6개소)

- 유지관리 공사(연간단가)에 작업지시(11. 10.)

⇒ 12.  12. 이전 보수 및 정비완료 예정

○ 교량접속시설: 규제봉 및 자전거 경사로 설치 등 (3개소)

- 유지관리 공사(연간단가)에 작업지시(11. 10.)

⇒ 12.  12. 이전 보수 및 정비완료 예정

○ 대형공사장(세종~포천 고속도로): 배수로 정비(1개소)

⇒ 11.  22. 이전 보수 및 정비완료 예정

□ 향후계획

○ 1차 점검 지적사항 및 조치결과 하천관리과 등 제출(11. 17.)

○ ‘21. 11. 23.~ 12. 12.: 2차 점검 및 정비 완료(1차 점검 시 미조치 사항 위주)

○ 제방 및 나들목 등 하천시설물은 공원 담당별로 정기적인 점검 시행

붙 임 : 홍수기 후 안전점검 실적 및 대형공사장, 시설물 점검표  각 1부.  끝.