문서번호	기전과-8059
결재일자	2021. 11. 17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
강혜지		문준호	11/17 이재권
협 조
	주무관			박건우

가로등 표찰 정비 계획보고

2021. 11.

성동도로사업소

(기 전 과)

가로등 표찰 정비 계획보고

관내 가로등 표찰 중 탈색되어 식별이 어렵거나 미설치된 구간을 정비하여 기전시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

1		추 진 근 거

○ 서울특별시 도로기전설비 설치 및 관리에 관한 규정 제26조(표찰)

- 관리청은 관리번호 및 관리청이 명시된 표찰을 가로등의 지상 2.5m 높이에 부착하여야 한다

2		시 설 현 황

○ 시설현황 : 35개소 1,209본

○ 정비대상 : 2개소 132본

시설명	위 치		수 량	비 고
영동대교	상행		35본	식별 불가
	하행		35본
	상행램프	북단	5본
		남단	18본
	하행램프	북단	10본
		남단	6본
이화교	중랑구 방향		12본	표찰 미설치
	동대문구 방향		11본

<영동대교 상행>	<영동대교 하행>

3		정 비 계 획

▢ 정비방향

○ 영동대교 노후된 가로등 표찰을 교체하면서 기존의 표찰번호를 상행, 하행, 램프구간(북단, 남단)으로 구분하여 재정비

○ 이화교 미설치 구간은 상행, 하행으로 구분하여 설치

▢ 표찰제작 이미지

이 화 교

1-10

110mm

150mm

▢ 구매계획

○ 건    명 : 가로등 표찰 구매

○ 구매품목

품 명	규 격	수 량	단 가	비 고
가로등 표찰	110×150mm	132개	******	필름밴드 포함

○ 구매방법 : 조달구매(제3단가)

○ 소요예산 : *******************

- 가로등표찰 : ************************

- 조달수수료 : ******

○ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

▢ 정비방법

○ 표찰 구매 후 2022년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가) 업체에 작업지시하여 교체

4		향 후 계 획

○ 2021. 11. : 물품구매 의뢰

○ 2021. 12. : 물품납품

○ 2022. 02. : 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가) 1차 작업지시

붙임  영동대교 가로등 도면 1부.  끝.