문서번호	시설과-10855
결재일자	2021. 11. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설과장	시설관리부장
김광준		이승우	11/25 강호광
협 조
	시설관리팀장			임춘길
	주무관			노병권
	주무관			권혁주

구의아리수 수계

도‧송수관로 합동점검 결과보고

2021. 11.

시설관리부

(시설과)

도‧송수관로 합동점검 결과보고(구의수계)

구의아리수정수센터 공급계통 도‧송수관로 합동점검(본부‧사업소)을 실시하고 결과를 보고 드림

※ 관련근거 : 2021년 상수도시설물(급수계통) 순찰점검 계획(시설과-1285,‘21.2.3.)

Ⅰ				점검개요		‘

□  점검대상

❍ 관로 및 부속시설(밸브, 밸브실 등)

사업소	지역	상수도관		밸브류(개소)
		구경(㎜)	연장(㎞)	계	제수밸브	퇴수밸브	공기밸브	신축관	유량계
계		900~2,200	56	260	52	49	112	45	2
중 부	성 북	1,650	1	6	1	-	2	3	-
동 부	성 동	1,000~1,650	26	21	5	4	6	6	-
	광 진			97	17	17	54	9	-
	중 랑			14	1	2	10	1	-
	동대문			17	5	5	3	4	-
북 부	노 원	1,650~2,200	4	21	4	3	8	4	2
	도 봉			1	-	1	-	-	-
강 북	시계외	900~2,200	25	83	19	17	29	18	-

	<계통도>

□ 점검기간 : 2020.10.5. ~ 11.16.

□ 점검방법 : 상수도관 및 각종 밸브류 육안점검

□ 점 검 자 : 합동점검(본부, 사업소)

❍ 본  부 : 시설과 시설6급 노병권 외 김광준, 권혁주

❍ 사업소 : 시설물담당 및 순찰반 직원 등 11명

□  점검내용

❍ 상수도관 직상부 주변에 타시설 등 설치여부

❍ 밸브실내 밸브 및 상수도관 누수, 침수, 토사적치 여부

❍ 관로 표지(판, 석) 설치 및 훼손여부

❍ 맨홀주변 포장단차 및 맨홀 구조체 파손 여부

❍ GIS 자료와 현장의 일치 여부 등

Ⅱ				점검결과		‘

□ 점검결과 지적사항

❍ 표지판 미설치, 밸브실 물고임, 철개뚜껑 용도상이, 누수 등 20건

사업소	지역	계	표지판관련	밸브실 물고임	철개 매몰	철개 관련	밸브실위치 확인불가	누수	밸브 고정대	철개 기타
계 (건수)		20	6	3	1	4	0	2	1	3
중 부	성 북	2	-	1	-	-	-	-	-	1
동 부	성 동	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	광 진	11	3	1	-	4	-	2	-	1
	중 랑	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	동대문	3	1	-	-	-	-	-	1	1
북 부	노 원	2	-	1	1	-	-	-	-	-
	도 봉	-	-	-	-	-	-	-	-	-
강 북	시계외	2	2	-	-	-	-	-	-	-

□ 유형별 현황

밸브실 물고임	밸브실 매몰	공기변 누수

Ⅲ				조치계획		‘

□ 점검결과 상수도 지리정보시스템(GIS) 입력

□ 지적사항은 보수계획 수립 및 연내(2021년 12월말까지) 정비

Ⅳ				행정사항		‘

□ 점검결과 사업소 통보

□ 지적사항 조치결과 향후 사업소 경영실적 평가에 반영

붙임 : 1. 시설물 점검내역(사업소별) 4부

2. 점검결과 적출현황(사업소별) 4부.  끝.