출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장			결재
이경천		이은주	11/26 代박관용
협 조

명에 의하여 강서구  ******************* 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021 .   11.    26.

보 고 자 :   *****************

보       고       내       용

일 시

2021.  11.  24.(수) 11:00 ~ 14:00

건 명

누수감액신청 현장점검 보고서(마곡동 784-13 )

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지	비고
*********	****** *****	**	**	**	********	****

2. 검침자료

No	납기년월	업종	당월
			코드	지침	사용량
1	2021-11-30	30	10	77,698	4,295
2	2021-09-30	30	10	73,403	2,812
3	2021-07-31	30	10	70,591	2,112
4	2021-05-31	30	10	68,479	1,936
5	2021-03-31	30	10	66,543	1,994
6	2021-01-31	30	10	64,549	1,881
7	2020-11-30	30	10	62,668	1,926
8	2020-09-30	30	10	60,742	2,175
9	2020-07-31	30	10	58,567	1,924
10	2020-05-31	30	10	56,643	1,877

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 지하4층 지상10층 상가 및 오피스텔 건물로 1수전으로 전체가 사용하는 일반용수전의 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 전납기 사용량 격증으로 점검한 결과 옥탑 냉각탑 볼탑 고장을 확인하고 21.10.05. 볼탑을 교체하는 누수수리 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수전 1년간 2개월 (정상)평균사용량이 2,004㎥이나, 21. 9월납기분 2,812㎥, 11월납기분 4,295㎥검침량으로, 냉각탑 볼탑 고장로 인한 누수로 검침량이 격증한 것으로 판단됨. ○ 누수전 전년동월 4개월 평균 정상사용량(2,050㎥)을 기준량으로 누수감액 처리하고자 합니다.
비 고

〈누수공사 사진〉

급수탑 볼탑 교체 작업

따로붙임 : 수리영수증 1부. 끝.