위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)	자전거도로 및 자전거주차시설 등 이용시설 관련 부서, 도시개발, 재건축, 주택정비, 도시환경 등 관련부서, 교통행정과 및 교통지도과 등 교통관련 부서, 도로계획, 도로관리, 교량관리 등 도로 및 토목 관련 부서, 공원 및 하천 관련 부서
제목	자전거도로의 턱낮춤 등 자전거이용시설 설치관련 지침준수 및 사전협의 등 협조요청

1. 우리시 자전거 이용 활성화를 위해 도움을 주시고 협조하여 주시는 귀 기관에 감사의 말씀을 드립니다.

2. 우리시에서는 자전거도로 등 자전거이용시설을 자전거이용활성화에 관한 법률 제 12조 및 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제 2조에 의거하여 자전거도로를 기본인프라 시설로써 인지하여 자전거도로 설치계획을 수립하여 확대설치토록 하고 있습니다.

3. 이와 관련하여 자전거도로의 형태별 설계사항과 턱낮춤 등 시공방법을 정확히 사전에 인지하여 신설되는 자전거도로의 설계·시공 오류발생으로 인한 불편민원이 발생되지 않도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

4. 특히 차도와 단차가 있으면서 보·차도와 분리될수 있는 보도높이형 자전거전용도로 조성시에는 반드시 교차로 및 진출입 구간은 지침에 따라 자전거 턱낮춤 및 횡단보도(자전거횡단도 포함)를 정확히 설계, 시공하여 문제가 발생되지 않도록 점검하여 주시기 바랍니다.

가. 자전거이용시설 설치 또는 변경 관련 협조사항

1) 자전거도로는 ‘차도 및 보도와 단차를 주어’ 완벽하게 분리될 수 있는 보도높이형 자전거전용도로 위주로 설치(전용차로의 경우 같은 위치에서 단차만 높여서 시공)

2) 도로 횡단구성 : 일반차로  자전거전용도로(1.2m~1.5m)  보도(가로시설물 - 보행공간)

- 가로시설물 설치공간에는 가로수, 가로등, 분전함, 식수대 등을 설치할 수 있으나 보도폭, 보행특성 등 보행환경을 고려하여 폭원 및 설치시설을 설치하기 바람

※ 자전거도로까지 횡단보도와 자전거횡단도를 연계하여 설치, 노면표시 하기 바람

3) 자전거도로 턱낮춤은 “보도 턱낮춤 기준과 상이함”(별도 지침기준에 맞추어 설치)

4) 자전거도로는 반드시 자전거횡단도와 연계되도록 하고 유색포장을 설치하기 바람

5) 버스·택시정류소, 교차로 등 상충구간은 지침을 준수하기 바람

6) 자전거도로 등 자전거이용시설 설치 및 변경내용이 포함된 사업은 설계완료 전 우리부서(자전거정책과)와 사전협의하고 그 결과를 통보하여 주기 바람

7) 실시설계 등 공사 시행 시 우리부서와 사전협의를 통해 시행하기 바람

붙임 : 1. 서울시 자전거이용시설 설치기준(주요 설계사항, 오류시공 및 개선사례 포함) 1부.

2. 자전거이용시설 설치 시 검토사항 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서관과01-153,서관과01-153(4-2)사업소용,서관과01-153(4-3)사업소용,서관과01-153(4-4)사업소용,서구1-25,서사01-40,서울시투자기관,종로구청장(교통행정과장),서울특별시중구청장(교통행정과장),용산구청장(교통행정과장),성동구청장(교통행정과장),광진구청장(교통행정과장),동대문구청장(교통행정과장),중랑구청장(교통행정과장),성북구청장(교통행정과장),강북구청장(교통행정과장),중랑구청장(교통지도과장),도봉구청장(교통행정과장),노원구청장(교통행정과장),은평구청장(교통행정과장),서대문구청장(교통행정과장),마포구청장(교통행정과장),양천구청장(교통행정과장),강서구청장(교통행정과장),구로구청장(교통행정과장),금천구청장(교통행정과장),영등포구청장(교통행정과장),동작구청장(교통행정과장),노원구청장(교통지도과장),관악구청장(교통행정과장),서초구청장(교통행정과장),강남구청장(교통정책과장),송파구청장(교통과장),강동구청장(교통행정과장),서울주택도시공사 사장,한국토지주택공사 사장
주무관	김지수		자전거시설팀장	한정환		자전거정책과장	03/15 김미정
협조자
시행	자전거정책과-2701	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-2434	/전송		/		/	대시민공개