심장충격기 점검표				결재	담당자			2팀장	센터장
공단119안전센터-4653					서동한			구선용	12/01 손주원
점 검 일 시	2021년 12월 01일		소방서/부서명	구로소방서 공단119안전센터(6-7)
제품명(제조사)	ZOLL X-Series		제조년일	2014.12.
제품시리얼번호	***********		차랑번호 (설치장소)	75라3672
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			√
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			√				유효기간 : 2023-03-26
- 1개이상의 여분 패드가 있음			√				유효기간 : 2023-03-26
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			-
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			√
- 심장충격 패들 케이블			-
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			√
4. 배터리
- 완충되어 있음			√
- 완충된 여분 배터리 있음			√
5. 일회용품
- 심전도용 전극			√
- 기록용지			√
- 패들인 경우 전극용 젤리			-
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			√
- 심장충격 기능 이상 없음			√
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			√
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)							14회
점 검 자 계급 소방장 성명 선종일							서동한

심장충격기 점검표
점 검 일 시	2021년 12월 01일		소방서/부서명	구로소방서 공단119안전센터(6-11호)
제품명(제조사)	HeartStart Intrepid		제조년일	2020.08.26.
제품시리얼번호	**********		차랑번호 (설치장소)	77저1184	20.10.19. 신규배정
점검사항			양호	불량		비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			√
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			√			유효기간 : 2022-03-31
- 1개이상의 여분 패드가 있음			√			유효기간 : 2022-03-31
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			-
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			√
- 심장충격 패들 케이블			-
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			√
4. 배터리
- 완충되어 있음			√
- 완충된 여분 배터리 있음			√
5. 일회용품
- 심전도용 전극			√
- 기록용지			√
- 패들인 경우 전극용 젤리			-
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			√
- 심장충격 기능 이상 없음			√
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			√
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)						9회
점 검 자 계급 소방사 성명 서동한						서동한

심장충격기 점검표
점 검 일 시	2021년 12월 01일		소방서/부서명	구로소방서 공단119안전센터(펌블런스)
제품명(제조사)	㈜씨유메디칼시스템		제조년일	2019.06.03.
제품시리얼번호	*********		차랑번호 (설치장소)	81고3799
점검사항			양호	불량		비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			√
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			√			유효기간 : 2022-04
- 1개이상의 여분 패드가 있음			√			유효기간 : 2022-04
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			-
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			-
- 심장충격 패들 케이블			-
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			√
4. 배터리
- 완충되어 있음			√
- 완충된 여분 배터리 있음			-
5. 일회용품
- 심전도용 전극			-
- 기록용지			-
- 패들인 경우 전극용 젤리			-
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			√
- 심장충격 기능 이상 없음			√
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			-
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)						0회
점 검 자 계급 소방사 성명 서동한						서동한