시설물 순찰점검 및 민원처리(종로구-2021.12.01.)

주무관	시설운영팀장	시설관리과장		결재
김진훈	이유찬	12/01 代이유찬
협 조

문서번호 :	시설관리과-28084

❑ 상수도 관로 순찰

순찰일시	2021.12.01. (수)
점검자	************************
상수도관로 순찰
구분	구경(mm)		순찰내용
1노선	D=200~900mm		사업소-지봉로-낙산배수지-숭인동-난계로-사업소
2노선	D=150~500mm		사업소-남산순환도로-세종로-자하문로-세검정로-비봉길-평창길-사업소
3노선	D=100~500mm		사업소-숭례문길-소격동-청와대길-효자로-사업소
4노선	D=150~700mm		사업소-남산순환도로-행촌동-무악동-필운대로-옥인동-사업소
5노선	D=150~700mm		사업소-남산순환도로-서울역-송월길-사직로-종로구청-사업소
▷순찰내용(육안점검) : 관로, 맨홀 누수발생 및 철개 소음 발생, 도로 침하 여부 등 상수도 시설물의 이상 유무 확인
▷ 상시순찰 : 시설물(매설관로, 노출관로, 현수관로, 배수지)
점검결과	4노선 순찰(관로 순찰 특이사항 없음)
유관기간 및 공사현장 순찰 및 입회
구분	공사명	위치		현장감독(연락처)	적출사항, 조치사항	비고
순찰	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
※ 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착 시 입회 실적을 기록 ※ 조치실적 –금일 : 0건, 총누계 : 0건

❑ 점검 결과 적출 내용(시설물)

구 분	계	밸 브 류				밸 브 실						비 고
		고장	누수 발생	회주철밸브	기타 (GIS누락)	토사 유입 (매몰)	요철 맨홀 (소음)	침수	구조물 이상	철개 불량 (매몰)	기타 (GIS누락)
금일적출
적출누계	35						35

❑ 민원처리 내용

연번 누계	위 치	성 명	민원 내용	민원처리 내용	비고
507	*******	***	***	****************

❑ 일일 작업 내용

연번	작 업 내 용
1	*************************************************
2	***********************************
3	**************************************
4	************************************
5	********************************
6	*************************************
7	****************************************************************************************
8
9
10
11