1	심장충격기 점검표				결재	담당자			2팀장			119안전센터장
서교119안전센터-5532						홍현석			김재호			12/02 代김재호
점 검 일 시		2021년 12월 1일		소방서/부서명	마포소방서 서교119안전센터
제품명(제조사)		ZOLL X Serise		제조년일	2015. 12.
제품시리얼번호		AR15L016479		차랑번호 (설치장소)	79소0866		구급차
점검사항				양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함				O
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음				O
- 1개이상의 여분 패드가 있음				O				유효기간 : 2022.04.04.
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함				-				1회용 패치
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터				O
- 심장충격 패들 케이블				O
- 일회용 패드 케이블, 커넥터				O
4. 배터리
- 완충되어 있음				O
- 완충된 여분 배터리 있음				O
5. 일회용품
- 심전도용 전극				O
- 기록용지				O
- 패들인 경우 전극용 젤리				-				1회용 패치
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음				O
- 심장충격 기능 이상 없음				O
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음				O
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)								( 0 ) 회
점 검 자 계급 소방교 성명 홍현석								홍현석

2	심장충격기 점검표				결재	담당자			2팀장			119안전센터장
서교119안전센터-5532						홍현석			김재호			12/02 代김재호
점 검 일 시		2021년 12월 1일		소방서/부서명	마포소방서 서교119안전센터
제품명(제조사)		MRX(Philips Goldway)		제조년일	2020.08.24.
제품시리얼번호		*********3		차랑번호 (설치장소)	79소0866		구급차
점검사항				양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함				O
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음				O
- 1개이상의 여분 패드가 있음				O				유효기간 : 2022.03.31.
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함				-				1회용 패치
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터				O
- 심장충격 패들 케이블				O
- 일회용 패드 케이블, 커넥터				O
4. 배터리
- 완충되어 있음				O
- 완충된 여분 배터리 있음				O
5. 일회용품
- 심전도용 전극				O
- 기록용지				O
- 패들인 경우 전극용 젤리				-				1회용 패치
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음				O
- 심장충격 기능 이상 없음				O
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음				O
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)								( 8) 회
점 검 자 계급 소방교 성명 홍현석								홍현석