	관악소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	겨울철 비상소화장치 동결방지 사전 점검 철저

1. 2021년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제3항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련 호스릴 일체형 비상소화장치 확인(동결여부) 및 정비 점검을 다음과      같이 알리니, 현장대응단 및 해당 119안전센터는 업무에 만전을 기하여 주시기      바랍니다.

가. 기    간: 2021. 12월 ~ 3월

※ 매월 비상소화장치 점검 시

나. 점검대상: 비상소화장치 169개소

다. 중점 점검사항

1) 호스릴 안에 있는 물기 제거 및 사전 동파방지

2) 비상소화장치 사용(점검 및 교육등)후 물기 제거 철저

3) 호스릴이 결빙된 경우 해당센터에서 녹인 후 재 설치

4) 추후 소방용수시설 일제조사 시 호스릴 일체형 비상소화장치는 호스릴            안의 물제거 여부 확인 조치할 것(에어압력으로 건조 등)

3. 행정사항

가. 월 1회 이상 비상소화장치 점검활동에 임하여 주시기 바라며,

나. 비상소화장치 점검중 고장유무, 특이사항 발견시 용수담당에게 통보하여   주시기 바랍니다.

끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,봉천119안전센터장,신림119안전센터장,난곡119안전센터장
담당자	이학민		대응총괄팀장	代변전일		재난관리과장	12/03 홍진희
협조자
시행	재난관리과-7459	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-886-1192	/전송		/		/	부분공개(5)