시설물 순찰점검 및 민원처리(성북구-2021.12.03)

주무관	시설관리팀장	시설관리과장		결재
권혁찬	유세종	12/03 代이유찬
협 조

문서번호 :	시설관리과-28267

□ 상수도 관로 순찰

순찰일시	2021.12.03.(금)
점검자	권혁찬,이주헌
관로순찰
구분	구경(mm)		순찰내용
1노선	D200~2200mm		사업소-안암로타리-종암로-화랑로-한천로-사업소
2노선	D200~1200mm		사업소-성신여대-길음로-미아사거리-드림랜드-한천로-사업소
3노선	D200~800mm		사업소-안암로터리-성북구청-한성대-사업소
4노선	D200~2200mm		사업소-종암사거리-정릉길-북악터널-사업소
▷ 순찰내용(육안점검) : 관로, 맨홀 누수발생 및 철개 소음 발생, 도로 침하 여부 등 상수도 시설물의 이상 유무 확인
▷ 상시순찰 : 시설물(매설관로, 노출관로, 현수관로, 배수지, 가압장)
점검결과	○ 2코스 상수도 시설물 및 관로 순찰 결과 이상 없음1
유관기관 및 공사현장 순찰 및 입회
구분	공사명	위치		현장감독(연락처)	적출사항, 조치사항	비고
순찰	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
※ 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착 시 입회 실적을 기록 ☆ 조치실적 – 금일 : 0건, 총누계 : 0건

□ 점검결과 적출내용

구 분	계	밸 브 류				밸 브 실						비고
		고장	누수 발생	회주철 밸 브	기타 (GIS누락)	토사 유입 (매몰)	요철 맨홀 (소음)	침수	구조물 이 상	철개 불량 (매몰)	기타 (GIS누락)
금일적출
적출누계	34						34

□ 민원 처리 내용

연번누계	위 치	성 명	민원내용	민원 처리 내용	비고
***	***********	***	***	*****
***	**********	***	****	**************
***	***********	***	***	**********************

□ 일일 작업 내용

연번	작 업 내 용
1	사업소 관내 상수도 시설물 육안점검
2	급수불편해소 민원처리 3건
3
4
5