문서번호	급수운영과-20275
결재일자	2021. 12. 6.
공개여부	부분공개(6)

주무관		급수운영팀장		급수운영과장					결재
김정섭		이문성		12/06 代이문성
협 조

GIS 및 공간정보 보안 교육 일지(신규직원)

교육일시	2021. 11. 30.(화)
교육장소	비대면 교육으로 전자메일로 발송
교 관	GIS 담당자
교육대상	신규 임용자 중 GIS 업무 활용자(*********)
교육제목	1. GIS 활용 및 운영 방법 2. GIS 공간정보 보안 사항
교육내용	□ 교육안내사항 ○ 측량의뢰 - 기 준 : 상수도공사 송배수관로 D=50mm이상, L=10m이상 - 시 기 → 연간단가공사 : 작업지시 전 → 단 위 공 사 : 계약 후 → 원인자이설공사 : 착공계 접수시 - 주의사항 → 착공 전일 측량업체에 사전 연락하여 관로 노출상태에서 측량되어야 함 (2021년 측량업체 : 아이씨티웨이 컨소시엄 / 정범수 부장 *************) → 상수도공사 굴착 확인된 시설자료는 공사완료보고서 접수 즉시 전자결재로 제공하여야 하지만, 늦어도 15일 이내 전자결재로 제공되어야 함 ※ 시설자료 : 상수도 시설물 속성자료 및 위치 측량 현장조사서 등 → 상수도공사 준공(기성)검사 전 GIS담당자(김정섭)에게 통보해야 함 (GIS 담당이 준공검사 전까지 현장 표본조사 필요) → 상수도공사 준공(기성)검사 시 GIS담당자(김정섭)를 결재라인에 협조 추가해야 함

교육내용	○ 보안 - 비공개 또는 공개가 제한된 GIS자료는 업무상 관련이 있는 자에 한하여 취급 - 개인용 PC에 불필요한 GIS자료 저장 금지 - GIS운영용 PC에는 부팅 암호 및 윈도우 시작 비밀번호 부여 - GIS시스템을 사용하지 않을 시 종료 및 로그아웃 처리 - 스마트폰 및 휴대저장장치에 GIS 지도 촬영 및 보관 금지 - 상근인력 채용시, 퇴직시 보안 서약서 징구 - 지하매설물 GIS 도면 제공시 요청 기관 및 최종 열람자 성명 기재하여 출력(자료 요청 공문 및 위치도와 연락처 받은 후 출력) ○ 프로그램 활용 - 단위공사, 연간단가공사, 원인자이설공사 진행단계에 따라 GIS 프로그램 입력사항 수시 현행화 필요 - 급수공사(민원) 중 80mm이상 배수관이 굴착으로 확인된 공사는 GIS 사진자료 등록해야함