12월 2일 작업일지 및 12월 3일 작업계획

문서번호	시설보수과-9121
결재일자	2021. 12. 6.

결재	주무관	시설보수과장
	조호영	12/06 김준섭

작 업 일 지

2021년 12월 2일 목요일(맑음)

위치 (시설물명)	작 업 내 용	비고
반포천2복개	동작지하차도 진입 전 시선유도봉 설치(2)
사평지하차도	잠원 방향 박스 전 1차로 소파 0.1*0.8(0.01)
반포천1복개	센트럴시티 사평지하차도 옆 시선유도봉 설치(1)
	이수고가 방향 서래마을 육교 전 3차로 소파 0.1*0.5*2(0.01)
강남터미널고가	하부 사평대로 U턴 구간 시선유도봉 설치(2)
도림천1복개	서울대 방향 삼성정보고 앞 2차로 조인트 소파 0.3*0.4(0.01)
	신림중학교 앞 U턴 구간 2차로 소파 0.4*0.5, 0.2*0.3(0.02)
	신림중학교 앞 U턴 구간 1차로 소파 0.5*0.5(0.03)

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원		사용자재‧소파보수(규모)				비고
	반 장	반 원	시선유도봉	상온아스콘	개소	면적㎡
금 일	1	3	5	4	5	0.81
누 계	215	626	188	912	1,321	320.46

※ 상온아스콘 잔량 600EA, 시선유도봉 잔량  27EA

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타 렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금일	1
누계	219

*순찰노선 : 동작지하차도→사당천복개→이수교→반포교→반포천1,2복개→사평지하차도→강남터미널고가→잠수교남측지하보차도→신사고가→양재지하차도→사방교→주흥교고가

작 업 계 획 서

2021년 12월 3일 금요일(맑음)

위치 (시설물명)	작 업 내 용	비고
	- 주암교, 송동교, 선암지하차도, 여의천1,2,3복개, 영동1교, 염곡지하차도, 여의상류IC본교박스, 여의상류IC샛강2교 순찰 및 순찰사항 조치 민원사항 조치

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원		사용자재‧소파보수(규모)				비고
	반 장	반 원	시선유도봉	상온아스콘	개소	면적㎡
금 일	1	3
누 계	216	629	188	912	1,321	320.46

※ 상온아스콘 잔량 600EA

※ 시선유도봉 잔량  27EA

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타 렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금일	1
누계	220

*순찰노선 : 주암교 → 송동교 → 선암지하차도→여의천1,2,3복개→영동1교→염곡지하차도 → 여의상류IC본교박스 → 여의상류IC샛강2교

실무관 안전수칙 십계명 교육 : 강민수 외 3명  끝.

작업사진(12월 2일)

반포천1복개 시선유도봉 정비 전	정비 후

반포천2복개 시선유도봉 정비 전	정비 후

도림천1복개 포트홀 정비 전	정비 후

끝.