문서번호		차량운영처-8849		주임		부장	처장		본부장
등록일자		2021.12.15.
									12/15
결재일자		2021.12.15.
공개여부		대시민공개
				협조	차량분석팀 팀장
방침번호		본부장-143
					차량정비처 처장
					차량계획처 처장
	- 2021년도 차량분야 - 전동차 내부전문가 안전점검 결과보고
2021. 12.
차량본부

- 2021년도 차량분야 -

전동차 내부전문가 안전점검 결과보고

코로나19 확진자 급증으로 인해 ’21년 외부전문가 초빙을 내부전문가로 대체 진행하여, 전동차 및 매뉴얼 등에 종합적인 안전점검을 시행하고, 그에 따른 권고사항에 대해 자체계획을 수립, 시행하여 전동차 안전 확보에 최선을 다하고자 함

❖ 차량운영처-414(2021.01.18.)『2021년도 차량분야 현업업무 지도점검 계획(안)』

❖ 차량운영처-639(2021.01.29.)『2021년 차량분야 운행장애 예방대책』

❖ 차량운영처-7784(2021.11.08.)『2021년도 차량분야 전문가(외부→내부) 안전점검 계획(안)』

1	점검 개요

○ 점검기간 : ’21.11.15. ~ 11.24. / 기간 중 6일

○ 점검장소 : 11개 차량사업소

○ 점검내용

➢ 차량사업소 전동차 유지관리

➢ 차량사업소 철도안전관리체계

➢ 차량사업소 시설물 유지관리

○ 점검일정 및 점검자

구 분	11/15(월)	11/16(화)	11/18(목)	11/22(월)	11/23(화)	11/24(수)
장 소	지축,방화	수서, 모란	신정, 천왕	군자, 도봉	신내, 창동	고덕
점검자	서진(차량계획처), 임명재(차량운영처), 정찬우(차량정비처)

2	점검 내용

- 상세내용은‘붙임’참조

1. 전동차 분야 - 전동차 유지관리

○ 전동차 운행장애 방지대책/장애예방대책(분기/반기/연간) 수립 및 시행의 적정성

○ OKR⁺기법을 적용한 전동차 장애예방대책 수립 및 시행의 적정성

○ 계절별 전동차 안전대책 추진실적

○ 2020년 외부전문가 지적사항 관리상태

○ 사고복구훈련 및 사고복구장비 관리의 적정성

○ 전동차 유지보수용/사고복구용 지그의 제작 활용

○ 표준작업절차서의 제작 및 비치상태, 관리의 적정 여부

○ 전동차용 순환예비품(PCB류 포함)의 관리상태

○ 소프트웨어 관리 적정 여부

○ 각 종 지시사항의 적정 이행여부

○ 우수사례 발굴 및 횡단전개

2. 안전 분야 - 철도안전관리체계

○ 철도안전관리체계 프로그램 및 비상대응현장조치행동메뉴얼 책자 관리상태

○ 서울교통공사 안전경영방침 홍보 등 게시상태

○ 철도종사자 및 근로자 법정교육 관리상태

○ 철도종사자 업무적합성 검사(약물‧음주여부 확인/기록관리) 관리상태

○ 철도차량 유지관리 시행계획의 관리상태

○ 전동차 정비용 계측기 교정 관리상태

○ 우수사례 발굴 및 횡단전개

3. 시설물 분야 – 기지 시설물 관리

○ 강풍, 폭설 대비 안전조치 여부

○ 작업장 안전관리 상태

○ 화재위험 시설물 관리 상태

○ 코로나19 대응 상태

【점검사진】

군자차량	신정차량	수서차량	창동차량
고덕차량	방화차량	도봉차량	모란차량

3	점검 결과

1. 전동차 분야 - 전동차 유지관리

○ 5호선 출입문 닫힘계전기의 장애발생관련, 제4회 차량운영·기술협의회 심의 결과 재검토 및 주기적인 일괄교체 방안을 검토하여 추진할 것을 권고

○ 2021년도 OKR⁺기법적용 한 차량사업소별 사례에 대해 동종차량은 확대적용하여 동일한 예방조치가 될 수 있도록 체계적인 관리 필요

○ 사고복구장비 목록이 사업소별 상이하게 관리하고 있어 통일할 필요가 있음

2. 안전 분야 - 철도안전관리체계

○ 철도안전관리체계 프로그램 및 비상대응현장조치행동메뉴얼 책자 관리상태 항시 최신화 관리 필요

○ 철도종사자 업무적합성 검사(약물‧음주여부 확인/기록관리) 관리상태 입력 후 추후 변동되지 않도록 시스템 개선 필요

○ 기계장비에 부착되어 사용되는 계측기는 검교정 후에 다시 장비에 부착할 때는 검사필증이 외부에서 볼 수 있도록 관리 필요

○ 외부 전문 국가공인인증기관에 위탁하여 계측기 검교정을 시행 후 발급되는 교정필증에 차기교정일자를 공사기준주기가 명시되도록 할 필요성이 있음

3. 시설물 분야 – 기지 시설물 관리

○ 신내차량기지 본선 선로 안전펜스 설치 권고

○ 대체로 시설물 안전관리가 잘 이루어져 있고 각 차량사업소마다 안전사고를 예방하기위한 개선을 진행하고 있음

○ 일부 차량사업소에서는 유류창고 내 유류통 마개 관리가 미흡하고, 장기간 MSDS 물질을 작업장 내 방치하는 사례가 있음

※ 안전점검 수검과정에서 우수한 소속(신정․수서․도봉․천왕)에 대해서는 사장표창 상신

4	결 론

전동차 내부전문가 안전점검을 시행하고, 그에 따른 개선 요구사항에 대해 체계적인 조치계획을 수립 시행하여 본선 운행 안전 확보에 최선을 다하겠습니다.

붙임  1. 2021년도 내부전문가 점검결과 요약보고 1부.

2. 2021년도 전동차 내부전문가 안전점검 결과보고서 1부.  끝.