“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	수질자동감시시스템 2021년 11월 운영 분석 결과 송부

1. 수질자동감시시스템(SWN) 2021년 11월 운영현황 분석 결과를 송부하오니, 시스템 운영 및 수질관리 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 월 평균 측정값 : 먹는 물 수질기준 만족

구 분	탁도(NTU)	잔류염소(mg/L)	pH	전기전도도(㎲/cm)	수온(℃)
정수장(송수)	0.04	0.42	7.1	192.6	13.0
배수지	0.05	0.34	7.3	236.2	14.7
가압장	0.06	0.32	7.3	239.6	14.5
수도꼭지	0.06	0.28	7.2	235.2	14.7

나. 가동률 : 99.9%

2. 신규측정기 설치지점 가동대비 데이터 전송상태 점검 등 시범운영에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

붙임  1. 수질자동감시시스템 2021년 11월 운영결과 분석 1부

2. 수질자동감시시스템 월보자료 1부.

3. 경보음발생현황(2021. 11.).  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	수질과장,상수정수센터1-6(정수과),상수사업소1-8(행정지원과)
주무관	류동경		급수운영과장	代방대환		급수부장	12/24 代송헌영
협조자
시행	급수운영과-10328	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1465	/전송	02-3146-1469	/	dkryu@seoul.go.kr	/	부분공개(5)