문서번호	광화문광장추진단-9518
결재일자	2020. 10. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	광장계획팀장		광화문광장사업반장		광화문광장추진단장		도시재생실장
임록화	강성필		임창수		정상택		전결 10/28 류훈
협 조
	방재시설부장					박홍봉

『새로운 광화문광장 조성』

수목식재 및 이식수목 활착 가이드라인 작성보고

2020. 10.

도 시 재 생 실

(광화문광장추진단)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	■	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

『새로운 광화문광장 조성』

수목식재 및 이식수목 활착 가이드라인 작성보고

새로운 광화문광장 조성공사에서 발생하는 이식 수목 수형훼손 방지 및 활착을 도모하고, 시민의 일상 속 공원 같은 광장에 어울리는 수목을 식재하기 위하여 가이드라인을 마련하고자 함

Ⅰ		추진 개요

□ 추진근거

○ 광화문광장 일대 가로수 기본계획 변경 및 가로수 바꿔심기, 신규식재 심의(`19.8.13.)

[조건부 동의]  타 지역으로 반출되는 이식수목 수형이 훼손되지 않도록 가이드라인을 시방서에 명기

○ 새로운 광화문광장 조성에 따른 가로수 지장수목 이식 계획(`20.10.20.)

□ 추진방향

○ 우리나라 대표 중심 가로경관에 어울리는 수목 식재를 위한 검수 기준 마련

○ 광화문광장 내·외부로 이식하는 수목 수형훼손 방지 및 활착 방안제시

○ 공사 시행시 기존 존치수목에 피해가 없도록 수목보호 대책 수립

Ⅱ		가이드라인 세부내용

□ 적용범위

○ 새로운 광화문광장 조성현장 기존 및 신규 식재수목

- 기 존   수 목 : 3종 139주(은행나무 111주, 느티나무 25주, 칠엽수 3주)

- 신규식재 수목 : 67종 4,538주(교목 316주, 관목 4,222주) 초화류 33,431본

□ 가이드라인 내용

○ 광화문광장에 적합한 대형수목 검수 기준

○ 대형수목 이식 방법, 절차, 유의사항

○ 이식수목 유지관리 방안 및 대형수목 하자보수 기준

□ 수종별 검수기준

○ 상록교목 : 백송 등 3종 25주

- 수간이 곧고, 가지와 잎이 고루 발육되어 고유수형을 유지한 나무

- 병충해 피해 및 흔적이 없고, 굴취 운반과정에서 훼손되지 않은 나무

○ 낙엽교목 : 귀룽나무 등 34종 291주

- 가지와 잎이 고루 발육되어 고유수형을 유지한 나무

- 병충해 피해 및 흔적이 없고, 굴취 운반과정에서 훼손되지 않은 나무

- 유실수는 당년에 열매가 달린 것으로 결실이 가능한 나무

○ 상록관목 : 좀눈향 등 2종 2,480주

- 가지와 잎이 밀생되어 수관선에 큰 공극이 없는 것

- 뿌리분이 충실하고 합본하지 않은 나무

- 병충해 피해 및 흔적이 없는 나무

- 도장된 부분은 지정규격에서 제외

○ 낙엽관목 : 개쉬땅나무 등 28종 1,742주

- 밀식이나 도장되지 않고, 뿌리분이 충실한 나무

- 병충해 피해 및 흔적이 없는 나무

○ 초화류 및 지피류 : 꽃무릇 등 33종 33,431본

- 포트를 제거했을 때 용토가 흩어지지 않을 정도로 세근이 발달되어 포트 형태를 유지하는 것

- 한 개체의 작은 분얼이 큰 분얼 크기의 1/3 이하인 것은 하나의 분얼로 인정하지 않음

- 구근의 경우에는 1년 이내에 꽃을 피울 수 있는 것

□ 대형수목 검수 기준(R20이상)

○ 치우침이 없이 고르게 퍼진 고유수형 유지하고 병충해 피해가 없는 나무

○ 보행에 불편함이 없도록 지하고 2m 이상인 나무

○ 미리 이식하였거나 완전한 뿌리끊기 및 뿌리돌림을 실시하여 세근이 잘 발달한 나무

□ 대형수목 이식 방법

○ 사전현장조사 및 굴취 2~3일 전에 충분한 관수 등 준비작업 실시

○ 필요하다고 판단되는 경우 수목이식 전 휴면기에 뿌리돌림 실시

○ 굴취시 분의 직경은 근원직경의 5~7배

○ 절단된 뿌리단면에 상처유합제(톱신엠), 발근촉진제(루톤 등)를 처리하여 병균의 침입을 예방, 세근 발근 촉진

○ 굴취 및 운반도중 시들음을 방지하기 위해 증산억제제 살포

□ 대형수목 이식 유의사항

○ 원활한 교통 흐름을 위해 야간작업 실시

○ 건조에 의한 피해를 최소화하기 위해 굴취부터 식재까지 시간을 최대한 단축

○ 수목을 들어 올리는 장비는 수목중량의 200% 이상 용량을 사용

○ 운반 중 뿌리와 수형이 손상되지 않도록 보호조치

○ 잎에 영양분과 수분을 동시에 공급하기 위해 필수 원소를 물에 희석하여 골고루 살포, 필요시 영양제 수간 주사실시

□ 이식수목 유지관리 방안

○ 수목관찰 등 관수시기를 판단하여 충분한 관수실시

○ 연간 3회 병해충 방제 실시

○ 봄, 가을 연 2회 비료주기

○ 건강한 생육환경 조성

□ 대형 이식수목 하자보수 기준

○ 대형 이식수목(B30/R30 이상)은 고사율 50%이상시 하자보수

○ 대형 이식수목 하자보수책임 적용시 1주에 대하여 B20/R20 수목 2주로 대체 식재

□ 가이드라인 작성방법

○ 참고자료 분석 및 광화문광장 현장여건에 적합한 가이드라인 작성

- 국토교통부 조경설계기준 등 11개 자료 참조

○ 작성내용을 공사시행부서와 협의(도시기반시설본부)

□ 향후일정

○ 1차 수목 이식(도로선형 변경구간) : ‘20.11.

○ 2차 수목 이식(도로공사 잔여구간) : ‘21. 3.

○ 수목 식재 1차(도로공사)          : ‘21. 3.

○ 3차 수목 이식(시민광장공사)     : ‘21. 4.~11.

○ 수목 식재 2차(시민광장공사)      : ‘21. 4.~11.

Ⅲ		행정사항

○ 작성한 가이드라인을 공사설계 시방서에 반영

○ 공사시행부서(도시기반시설본부) 및 향후 수목 유지관리부서(물재생센터 등)에 가이드라인 제공

첨 부  새로운 광화문광장 조성 수목식재 및 이식수목 활착 가이드라인(안) 1부.  끝.