코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	「보도공사 설계 시공 매뉴얼」Ver2.0 시행 및 배포

1. 보행정책과-14735호(2020.11.11.) ‘보도공사 설계 시공 매뉴얼 발행계획」과 관련입니다.

2. 우리시에서는 보도공사에 필요한 각종 법규 및 지침(기준, 가이드라인 등)을 담은 보도공사 설계시공 매뉴얼을 2013년 발행하여 보도공사시 활용하고 있었으나,

3. 발행이후 상위법령 개정 및 기 방침으로 시행중인 사항을 수록(현행화)하고, 교통약자의 보행환경 제고 등 위한 개선사항을 반영한 「보도공사 설계 시공 매뉴얼 (Ver2.0)」 및 「보도공사 상세 설계 표준도」발간하여 배포하오니

4. 시, 자치구, 시 산하기관 등 보도관련 공사(설계, 시공, 유지관리)를 시행하고자 하는 부서(또는 기관)에서는 반드시 동 매뉴얼을 준수하여 공사를 시행하여 주시기 바랍니다.

※ 주요 개선사항

① 차량진출입로 주변 점자블록 추가

② 횡단보도 경사석 기울기 기준 준수에 따른 연장확대(1→2m)

③ 도로경계석 이탈 방지 기초 강화

④ 연속 선형블록 설치 규정 추가

⑤ 교통섬내 점자블록 설치방법 개선

5. 아울러, 금회 개선사항 중 ‘횡단보도 경사석 연장’의 적용은 신설보도 및 전폭보수에 적용하며 ※ 대상사업 예시 : 횡단보도 진출입로 장애인 안전시설 정비

6. 장기 사업(도로개설, 도시개발, 택지개발 등)으로 경사석(1m)이 기 시공된 경우 종전기준을 적용하되, 그 외에는 현 공사현황을 조사 후 설계변경 및 실정보고 등을 통해 개선지침 반영

※ 본 매뉴얼과 표준도는 市 홈페이지(http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection)에 ’21년 1월 중 등록 예정이며, 배포 목록에 제외거나 추가도서가 도서가 필요한 부서는 문의바람

붙임 1. 보도공사 신규 개선사항 요약. 1부.

2. 도서 배포 선 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서관과01-167,서구1-25,서사01-41,서상수1-38,서울시출연기관,서울시투자기관
주무관	조시형		보도관리팀장	代최원규		보행정책과장	12/28 이상국
협조자
시행	보행정책과-16821	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길15 서소문청사1동 6층	/
전화	02-2133-2392	/전송	02-2133-1052	/	blockmania15@seoul.go.kr	/	대시민공개