문서번호	도로시설과-2994
결재일자	2021. 3. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		도로기전팀장	도로시설과장
김영일		신용휴	03/15 代박주완
협조

『지하차도(염곡), 복개(반포천1·2 ,봉천천,시흥천1,대방천) 』

예산 재배정 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 03.

안전총괄실

(도로시설과)

「지하차도(염곡), 복개(반포천1·2 ,봉천천,시흥천1,대방천) 보수」

예산 재배정 검토보고

‘21년 도로시설물 유지관리사업「지하차도(염곡), 복개(반포천1·2,봉천천,시흥천1,대방천)보수공사」추진을 위한 도로사업소 예산 재배정 검토 보고임.

Ⅰ		근거 및 개요

□ 추진근거

○ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제39조

- 시설물의 유지관리

○ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제15조

- 도로 및 도로시설물의 보수·정비 등의 실시

○ ‘19~‘20년 정밀점검 및 진단용역

- 점검결과 손상부위 상태등급 C등급 이하 또는 우선보수 1순위 등

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 지하차도(염곡), 복개(반포천1·2 ,봉천천,시흥천1,대방천)보수공사

○ 예 산 액 : 4,055,300천원

○ 사업기간 : 2021. 3 ~ 2021. 12.

시설명	시설규모	위 치	상태 등급	종별	주요 보수내용	구조 형식	비고
염곡 지하차도	B = 23.5m L = 180m	양재동 35~ 원지동 23	B	2종	교면포장 114.3ⓐ 신축이음 417.3m 등	RA
반포천복개 1,2	B = 9~25m L = 620m	동작동 86	B	1종		라멘
봉천천복개	B = 17.5m L = 380m	봉천동1665-6~ 신대방동459-5	B	1종	교면포장 38.98ⓐ 신축이음보수 119.8m 등	박스라멘
대방천복개	B = 16~25m L = 2380m	신길6동479~ 도림2동265	B	1종	상판보수 76㎡ 신축이음 227.5m 등	박스
시흥천1복개	B = 6.1~12.5m L = 1,341m	시흥동 산91-9~ 시흥동 996	B	2종	교면포장 2.73ⓐ 상판보수 6㎡ 등	박스

Ⅱ		예산 재배정 검토

□ 재배정 요청 : 4,030,676천원

시설물별	계	염곡지하차도	반포천복개1,2	봉천천복개	대방천복개	시흥천1복개
요청액 (천원)	4,030,676	738,000	631,014	767,000	1,394,662	500,000

□ 검토내용

○ 사업 추진의 필요성 : 필요

- ‘19~20년 정밀점검 및 진단용역에서 발견된 보수1순위 또는 상태등급 C등급 이하 등 시설물의 내구성 증진과 안전성 확보 비용 배정

○ 요청사업의 적정성 : 적정 (정밀점검 및 진단용역보고서 확인)

○ 예산 재배정(안)

(단위 : 천원)

사 업 명	예산현액	기 재배정액	금회 재배정액	재배정 잔액	재배정처
계	4,055,300	0	4,030,676	24,624	-
염곡지하차도 보수	738,000	0	738,000	0	남부도로사업소 (시설보수과)
반포천복개1,2보수	650,300	0	631,014	19,286
봉천천복개 보수	767,000	0	767,000	0
대방천복개 보수	1,400,000	0	1,394,662	5,338
시흥천1복개 보수	500,000	0	500,000	0

- 염곡지하차도·반포천복개1,2·봉천천복개·대방천복개·시흥천복개 보수

: 계약심사 결과 공사비 배정

○ 예산과목

- 도로시설관리, 지하차도시설관리, 염곡지하차도 보수, 시설비

- 도로시설관리, 하천복개구조물관리, 반포천복개1,2 보수, 시설비

- 도로시설관리, 하천복개구조물관리, 봉천천복개 보수, 시설비

- 도로시설관리, 하천복개구조물관리, 대방천복개 보수, 시설비

- 도로시설관리, 하천복개구조물관리, 시흥천복개1보수, 시설비

Ⅳ		추진계획

○ 2021. 03 : 예산 재배정

○ 2021. 03 : 공사 발주 및 착공

○ 2021. 12 : 공사 준공

붙임  도로사업소 요청서류 일체(5개사업) 각 1부.    끝.