	마포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2022년 1월 소방시설 공사장 현황 알림

1. 2021년도 소방재난업무가이드 예방행정편 「건축공사장 안전관리」와 관련입니다.

2. 마포소방서 관내 건축공사장 현황을 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 소방시설 공사장 현황(2021.12.31. 기준)

단위:연면적(㎡)

계 (개소)	1,000미만	1,000이상 ~ 2,000미만	2,000이상 ~ 5,000미만	5,000이상 ~ 10,000미만	10,000이상 ~ 30,000미만	30,000이상 ~ 100,000미만	100,000이상
108	66	18	9	4	9	1	1
비고 붙임1의 Sheet1:「소방시설공사업법 시행령」제4조에 따른 소방시설공사 착공신고 대상 붙임1의 Sheet2:「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제7조에 따른 건축허가등의 동의 대상중 연면적 2,000㎡ 이상의 건축공사장

나. 임시소방시설의 화재안전기준(NFSC 606)

- 관련법령 : 화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조의2

- 적용기준 : 2015.1.8. 이후 건축허가동의 신청대상부터 설치계획서 제출 의무화

(기존 공사장은 설치권고 안내)

- 위반시 처벌사항

․임시소방시설 설치 및 유지‧관리 위반 : 조치명령

․조치명령 위반 : 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금

- 임시소방시설의 종류 및 설치 대상(안내문 참조)

다. 소방안전관리 추진사항

- 용접·용단 및 우레탄 발포 작업시 사전신고제 확행에 따른 현지 출장교육 철저

- 공사장(연면적 2,000㎡이상) 관리카드 작성 및 소방안전지도 등록 3개소(sheet2 참조)

- 소방시설공사 완공 관련 소방안전지도 삭제 1개소(sheet3 참조)

붙임  1. 소방시설 공사장 현황 1부.

2. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.  끝.

	예방과장
수신자	각 과장, 현장대응단장, 각 안전센터장
담당자	장국영		검사지도팀장	이경재		예방과장	01/03 조상현
협조자
시행	예방과-39	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화		/전송	02-717-1190	/		/	부분공개(7)