코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	콘크리트 단면제거(치핑)품 적용기준 알림

1. 안전감사담당관-13546호(2021.12.23.)와 관련입니다

2. 우리시에서 ‘09년도 ‘콘크리트 단면제거(치핑) 개선품을 마련하여 시설물 단면복구 원가산출에 활용하여 왔으나, ’21년도 개정된 정부 표준품셈(공통6-1-12)과 작업조건 등 품 구성에서 상호 중첩된 것으로 확인됨에 따라 통일된 적용기준 정립이 요구됩니다.

3. 이에 사업부서의 공사설계 품 적용에 혼선을 방지하고 원활한 계약심사 업무추진을 위하여 기존 서울시 개선품은 폐지하고, 정부 표준품셈을 통일된 기준으로 적용토록 하였기에 알려드리니, 앞으로 공사 발주설계 시 반영하여 주시기 바랍니다.

○콘크리트 단면제거(치핑)품 적용기준

서울시 개선품(폐지)		정부 표준품셈(공통6-1-12)
30mm ㎡당(㎥)	15mm ㎡당(㎥)	㎡당
착 암 공 0.057인(1.9) 보통인부 0.029인(0.967) 착 암 기 0.40hr(13.33) 공기압축기 0.20hr(6.67)	착 암 공 0.034인(2.26) 보통인부 0.017인(1.13) 착 암 기 0.24hr(15.84) 공기압축기 0.12hr(7.93)	특별인부 0.12인 보통인부 0.02인 기계경비 인력품의 8% ※ 두께 구분 없음

끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서관과01-174,서구1-25,서사01-41,서상수1-38,서울시출연기관,서울시투자기관
주무관	소영신		토목심사1팀장	윤병헌		계약심사과장	01/03 손병하
협조자
시행	계약심사과-41	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 9층 (서소문동)	/	http://seoul.go.kr
전화	2133-3331	/전송	3133-1032	/	shin1531@seoul.go.kr	/	대시민공개