투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	국토교통부장관(시설안전과장)
(경유)
제목	시설물의 종류 관련 질의

1. 귀 부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 지방자치단체에서 관리하고 있는 길음교의 접속교인 램프교와 관련하여 교량의 연장에 대해 아래와 같이 질의합니다.

○ 관련규정 및 현황

-『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 별표 1』에 따라 연장 100m이상의 교량은 2종시설물로 관리하도록 규정되어 있으며, “교량의 연장이란 교량 양측 교대의 흉벽 사이를 교량의 중심선에 따라 측정한 거리를 말한다”고 규정되어 있음.

- 램프교(길음교 접속교)는 정릉천2복개구조물(1종시설물)에 위치하고 있고, 총 110m이며 슬래브부(70m)와 라멘부(40m)로 구성되어 있음.

○ 질의 사항

- 정릉천2복개구조물과 일체화된 라멘부(40m)를 교량의 연장에 포함하여 총 연장 110m로  간주하여 2종시설물로 관리하여야 하는지 여부?

붙임 : 길음교 및 램프교 현황 1부.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	김영현		시설보수과장	01/03 이화신
협조자
시행	시설보수과-23	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913 북부도로사업소 (번동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-944-5453	/전송	02-945-5073	/		/	대시민공개