조치명령 현장확인 결과 보고

[******아파트]

*******************	*************************
**************************	*************************** ******************************
******************	********************
*******************************	********************

소방시설	지적내역	조치사항	보완기간	확인결과	완료사진
소방시설	ㅇ 하계청구 아파트 내 옥내소화전 앵글밸브 파손 ㅇ 하계한신아파트 공동 옥내소화전 주펌프 자동기동 불량 및 적정방수압 불량	조치요함	11.25~ 12.25	조치완료	파손된 밸브 수리완료 적정 방수압력 사진 (주펌프 기동됨)

붙 임 방수압력 측정 동영상 1부.  끝.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김영식		김금숙		01/05 이선철
협조